7. Copia

7.1. Funzionamento di base

7.1.1. Operazioni di copia di base

1. Collocare il supporto sul vetro dello scanner.

| Nota: | • Non aprire il coperchio durante la copia per evitare impatti negativi sulla qualità dell'immagine. • Per informazioni sui requisiti per la scelta del supporto, vedere la sezione 2.4. • Per informazioni sui requisiti per il caricamento del supporto, vedere la sezione 2.5.

2. Premere Copia nel pannello di controllo per entrare in modalità di copia.

| Nota: | • Quando la stampante è in modalità di risparmio energetico, potrà essere riattivata premendo il pulsante di risparmio energetico o inviando un processo di stampa o di scansione. • In caso di avvio o riavvio, la stampante entrerà automaticamente in modalità copia. • Per le operazioni relative alla scelta delle copie, vedere la sezione 4.1.3.

3. Per avviare la copia, premere il pulsante Avvia.

7.1.2. Annullare le operazioni di copia

Premere il pulsante Annulla per annullare le operazioni di copia. Lo schermo LCD visualizzerà il messaggio Annullamento in corso...

7.2. Funzione di copia

7.2.1. Copia ricevute

Premere il pulsante per accedere alla modalità Copia ricevute. Questa modalità consente di copiare le ricevute con un'elevata nitidezza.

Procedure per la copia delle ricevute:

1. Premere il pulsante per passare alla modalità Copia ricevute: l'area dell'interfaccia principale dello schermo LCD che indica la qualità dell'immagine visualizzerà Ricevuta.

2. Inserire la ricevuta nella piattaforma di scansione e premere il pulsante Avvia. Il display LCD visualizzerà Copia in corso...

3. La ricevuta verrà stampata al termine della scansione.

7.2.2. Copia documenti

Premere il pulsante per accedere alla modalità Copia documenti. Questa funzione consente di copiare carte di identità e altri certificati a due lati.

Procedure per la copia delle carte d'identità:

1. Premere questo pulsante per accedere alla modalità Copia documenti. L'area dell'interfaccia principale che indica la qualità delle immagini visualizzerà Carta d'identità.

2. Collocare i certificati nella metà sinistra della piattaforma di scansione, quindi premere il pulsante Avvia per iniziare la scansione. Il display LCD visualizzerà Copia in corso...

3. Dopo la scansione del primo lato, il display LCD visualizzerà il messaggio Girare la carta d'identità: Avvio sulla prima riga e Fine scans. OK sulla seconda.

4. Per eseguire la scansione del secondo lato della carta d'identità, aprire il coperchio e girare il documento lasciandolo nella stessa posizione. Dopo aver premuto il pulsante Avvia, lo schermo LCD visualizzerà "Copia in corso...". Al completamento della scansione, la parte anteriore e posteriore della carta di identità verranno copiate nella stessa pagina.

5. Per copiare un solo lato, premere il pulsante OK per terminare la scansione. Questa volta verrà copiato un solo lato della carta di identità su una sola facciata della carta.

7.3. Impostazioni di copia

Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia. Le impostazioni delle funzioni vengono indicate nella seguente tabella:

Opzioni livello I | Opzioni livello II |  | Opzioni livello III
Impostazioni di copia | Qualità immagine |  | Testo + immagine
Immagine
Testo
Indietro
Contrasto |  | Regolazione manuale
Regolazione automatica
Indietro
Zoom |  | 100%
141% A5->A4
122% A5->B4
115% B5->A4
97% LTR->A4
94% A4->LTR
86% A4->B5
81% B5->A5
70% A4->A5
Regolazione manuale
Indietro
N-in-1 |  | Disattivato
2-in-1
4-in-1 orientamento orizzontale
4-in-1 orientamento verticale
Indietro
Copia clone |  | Chiudi
2 x 2
3 x 3
4 x 4
Indietro