7. Kopiering

7.1. Grunnleggende funksjoner

7.1.1. Grunnleggende funksjoner i kopiering

1. Legg dokumentet på skannerglasset.

| merk: | • Ikke åpne lokket når kopiering pågår for å unngå at bildekvaliteten reduseres. • Informasjon om kravene ved valg av utskriftsmedier finnes i avsnitt 2.4. • Informasjon om prosedyrer når du legger i medier finnes i Avsnitt 2.5.

2. Trykk på Copy i kontrollpanelet, så åpnes kopieringsmodusen.

| merk: | • Når skriveren er i strømsparingsmodus, kan den bare aktiveres ved å trykke på energisparingsknappen eller ved å sende en utskrifts- eller skannejobb. • Kopieringsmodusen aktiveres automatisk i skriveren ved omstart eller oppstart. • Informasjon om valg ved kopiering finnes i Avsnitt 4.1.3.

3. Start kopieringen ved å trykke på Start.

7.1.2. Avbryte kopiering

Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på knappen Cancel. På LCD-skjermen vises Avbryter...

7.2. Kopieringsfunksjon

7.2.1. Receipt copy

Trykk på denne knappen for å åpne modusen for kvitteringskopiering. Brukes til å få skarpe kopier av kvitteringer.

Prosedyrer for kvitteringskopier:

1. Trykk på denne knappen for å gå til kvitteringskopimodus. Området på LCD-skjermen som viser bildekvaliteten, endres slik at Kvittering vises.

2. Legg kvitteringen på skanneplattformen, og trykk på knappen Start. På LCD-skjermen vises Kopierer...

3. Kvitteringen skrives ut når skanningen er fullført.

7.2.2. ID copy

Trykk på denne knappen for å gå til modusen for ID-kopiering. Brukes til å kopiere ID-kort og andre tosidige beviser.

Prosedyrer for ID-kortkopier:

1. Trykk på denne knappen for å gå til modusen for ID-kopiering. Området i hovedvinduet som viser bildekvalitet, endres slik at ID-kort vises.

2. Legg bevisene til venstre på skanneplattformen, og start skanningen ved å trykke på knappen Start. På LCD-skjermen vises Kopierer...

3. Når den første siden er skannet, vises Snu ID-kort på LCD-skjermen: Start på første linjen og Fullfør skann OK på andre linjen.

4. Hvis du trenger å skanne den andre siden av ID-kortet, åpner du lokket, snur ID-kortet og plasserer det i det samme området. Når du har trykt på Start, vises Kopierer... på LCD-skjermen. Når skanningen er fullført, kopieres forsiden og baksiden av ID-kortet på samme side på et papir.

5. Hvis du bare trenger én side, trykker du på OK for å avslutte skanningen. Da kopieres bare én side av ID-kortet til én side av papiret.

7.3. Kopieringsinnstillinger

Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet. Innstillingene for de enkelte funksjonene vises i tabellen nedenfor:

Nivå I-alternativ | Nivå II-alternativ | Nivå III-alternativ
Kopieringsinnstillinger | Bildekvalitet | Tekst + bilde
Bilde
Tekst
Tilbake
Kontrast | Manuell justering
Automatisk justering
Tilbake
Zoom | 100%
141 % A5->A4
122 % A5->B4
115 % B5->A4
97 % LTR->A4
94 % A4->LTR
86 % A4->B5
81 % B5->A5
70 % A4->A5
Manuell justering
Tilbake
N-i-1 | Av
2-i-1
4-i-1 liggende papirretning
4-i-1 stående papirretning
Tilbake
Klon kopi | Lukk
2 x 2
3 x 3
4 x 4
Tilbake