7. Copia

7.1. Operaciones básicas

7.1.1. Operaciones básicas de copia

1. Coloque el documento en el cristal del escáner.

| Nota: | • Durante el proceso de copia, no abra la tapa para evitar cualquier impacto negativo en la calidad de la imagen. • Para obtener información sobre los requisitos de selección de soportes, consulte la Sección 2.4. • Para obtener información sobre los procedimientos de carga de soportes, consulte la Sección 2.5.

2. Presione Copy (Copiar) en el panel de control para ingresar en el modo de copia.

| Nota: | • Cuando la impresora se encuentra en modo Power Saving (Ahorro de energía), solo se puede activar presionando el botón de ahorro de energía o enviando un trabajo de impresión o escaneado. • La impresora ingresará en el modo de copia automáticamente al reiniciarla o encenderla. • Para obtener información sobre operaciones de selección de copias, consulte la Sección 4.1.3.

3. Presione el botón Start (Iniciar) para iniciar el proceso de copia.

7.1.2. Cancelar operaciones de copia

Si quiere cancelar la operación de copia, presione el botón Cancel (Cancelar). La pantalla LCD mostrará el aviso Cancelando...

7.2. Función Copy (Copiar)

7.2.1. Receipt Copy (Copia de recibo)

Presione este botón para ingresar en el modo de copia de recibo. Se usa para obtener copias de recibo de elevada nitidez.

Procedimientos para obtener copias de recibo:

1. Presione este botón para acceder al modo de copia de recibo y luego el área que muestra la calidad de la imagen de la interfaz principal de la pantalla LCD cambiará para mostrar Recibo.

2. Coloque el recibo en la plataforma de escaneado y presione el botón Start (Iniciar). La pantalla LCD mostrará el aviso Copiando...

3. El recibo se imprime luego de completar el escaneo.

7.2.2. ID Copy (Copia de ID)

Presione este botón para ingresar en el modo de copia de ID. Se usa para copiar las tarjetas de identidad y otros certificados a dos caras.

Procedimientos para copiar tarjetas de identidad:

1. Presione este botón para acceder al modo de copia de ID. El área de la interfaz principal que muestra la calidad de la imagen cambiará para mostrar ID.

2. Coloque los certificados en la mitad izquierda de la plataforma de escaneado y presione el botón Start (Iniciar) para iniciar el escaneo. La pantalla LCD mostrará el aviso Copiando...

3. Luego de que se termine de escanear la primera cara, la pantalla LCD mostrará el aviso Reverso: Start en la primera línea y Fin escaneado: OK en la segunda línea.

4. Si se requiere escanear la segunda cara de la tarjeta de identidad, abra la tapa para voltear la tarjeta de identidad y manténgala en la misma zona. Luego de presionar el botón Start (Iniciar), la pantalla LCD mostrará el aviso Copiando... Luego de terminar de escanear, se copiará la parte frontal y trasera de la tarjeta de identificación en la misma página del mismo papel.

5. Si solo se requiere copiar una página, presione el botón OK y termine de escanear. Esta vez solo se copia una cara de la tarjeta de identidad en una cara del papel.

7.3. Configuración de copia

Presione el botón de menú para acceder a la interfaz del menú. Esta tabla incluye opciones de funciones específicas:

Opción de nivel I | Opción de nivel II |  | Opción de nivel III
Config. copia | Calidad imagen |  | Texto + imagen
Imagen
Texto
Atrás
Contraste |  | Personalizado
Automático
Atrás
Zoom |  | 100%
141% A5->A4
122% A5->B4
115% B5->A4
97% CRT->A4
94% A4->CRT
86% A4->B5
81% B5->A5
70% A4->A5
Personalizado
Atrás
N en 1 |  | Desactivado
2 en 1
4 en 1 horiz.
4 en 1 vert.
Atrás
Copia clon |  | Cerrar
2 x 2
3 x 3
4 x 4
Atrás