7. Kopiering

7.1. Allmänna åtgärder

7.1.1. Allmänna åtgärder för kopiering

1. Lägg dokumentet på skanningsglaset.

| Obs! | • Öppna inte locket när kopieringen pågår för att undvika att bildkvaliteten försämras. • Information om kraven vid val av utskriftsmaterial finns i avsnitt 2.4. • Information om kraven vid val av utskriftsmaterial finns i avsnitt 2.5.

2. Tryck på Copy-knapp på kontrollpanelen.

| Obs! | • När skrivaren är i energisparläge kan den aktiveras genom att trycka på energisparknappen eller skicka ett utskrifts-/skanningsjobb. • Kopieringsläget aktiveras automatiskt i skrivaren vid omstart eller start. • Information om val vid kopiering finns i avsnitt 4.1.3.

3. Börja kopieringen genom att trycka på Start.

7.1.2. Avbryta kopieringen

Om du vill avbryta kopieringen trycker du på knappen Cancel. På LCD-skärmen visas Avbryter...

7.2. Kopieringsfunktion

7.2.1. Receipt copy

Tryck på den här knappen för att öppna läget för kvittokopiering. Det används till skarpa kvittokopior.

Åtgärder för kvittokopior:

1. Tryck på den här knappen så blinkar kvittokopieringsläget. Området på LCD-skärmen som visar bildkvaliteten ändras så att Kvitto visas.

2. Lägg kvittot på skanningsplattformen och tryck på knappen Start. På LCD-skärmen visas Kopierar...

3. Kvittot skrivs ut när skanningen är klar.

7.2.2. ID copy

Tryck på den här knappen för att öppna läget för ID-kopiering. Det används till att kopiera
ID-kort andra dubbelsidiga intyg.

Åtgärder för ID-kortkopior:

1. Tryck på den här knappen så blinkar läget för ID-kopiering. Området i huvudfönstret som visar bildkvaliteten ändras så att ID visas.

2. Lägg ID-korten till vänster på skanningsplattformen och starta skanningen genom att trycka på knappen Start. På LCD-skärmen visas Kopierar...

3. När den första sidan har skannats visar LCD-skärmen Baksida: Start på första raden och Skann. avsl.: OK på den andra raden.

4. Om du behöver skanna den andra sidan av ID-kortet öppnar du locket, vänder ID-kortet och placerar det i samma område. När du har tryckt på Start visas Kopierar... på LCD-skärmen. När skanningen är klar kopieras ID-kortets fram- och baksida på samma sida på ett papper.

5. Om du bara behöver en sida trycker du på OK så avslutas skanningen. Då kopieras bara ID-kortets ena sida till en sida av pappret.

7.3. Kopieringsinställningar

Tryck på menyknappen så öppnas menyfönstret. Inställningarna för specifika funktioner visas i tabellen nedan:

Nivå I-alternativ | Nivå II-alternativ | Nivå III-alternativ
Kopieringsinställningar | Bildkvalitet | Text + bild
Bild
Text
Tillbaka
Kontrast | Manuell justering
Automatisk justering
Tillbaka
Zoom | 100%
141 % A5->A4
122 % A5->B4
115 % B5->A4
97 % LTR->A4
94 % A4->LTR
86 % A4->B5
81 % B5->A5
70 % A4->A5
Manuell justering
Tillbaka
N/sida | Av
2-på-1
4-på-1 liggande
4-på-1 stående
Tillbaka
Klona kopia | Stäng
2 x 2
3 x 3
4 x 4
Tillbaka