2. Настройка компьютера и модема

2.1 Подготовка компьютера при подключении по USB-кабелю

Для настройки модема потребуется установка специального программного обеспечения с входящего в поставку компакт-диска. Далее по тексту подразумевается, что привод CD-ROM идентифицируется операционной системой как диск «D:».

1. В некоторых операционных системах при подключении модема происходит самостоятельная установка драйвера модема. Установка драйвера с компакт-диска происходит при работе «Мастера обнаружения нового оборудования», который должен появиться при первом подключении модема к USB-порту компьютера. Если «Мастер...» не появился, то запустите его самостоятельно (меню «Пуск» — «Настройка» — «Панель управления» — «Установка оборудования») либо («Start» — «Settings» — «Control Panel» — «Add Hardware» — для англоязычной версии MS Windows):
2. Выберите установку из указанного места. Нажмите «Далее».
3. В поле «Включить следующее место поиска» напишите путь к файлам драйвера: D:\Drivers. Нажмите «Далее».
   Во время инсталляции модема возможно появление предупреждающего окна вида:
   Во всех случаях его появления следует нажимать кнопку «Все равно продолжить» («Continue Anyway»).
   Далее следуйте указаниям «Мастера...» до полного завершения установки драйвера модема.
   Внимание! В некоторых операционных системах после установки драйвера модема могут потребоваться файлы с дистрибутива Windows.
   После установки драйвера модема, возможно, потребуется перезагрузка компьютера.

После установки драйвера выполните действия по настройке протокола TCP/IP. Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Сеть» - «Свойства TCP/IP» - закладка «IP-адрес») либо («Start» — «Settings» — «Control Panel» — «Network» — «TCP/IP settings» — для англоязычной версии MS Windows) IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, и сохраните изменения. После этого, возможно, потребуется перезагрузить компьютер. При правильно выполненных действиях на модеме должен загореться индикатор «USB», сигнализирующий о наличии соединения между компьютером и модемом.

Настройка компьютера

Вставьте в компьютер сетевую карту и выполните действия по инсталляции драйверов (см. документацию, прилагаемую к сетевой карте) и протокола TCP/IP. Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Сетевые подключения» либо «Start» — «Settings» — «Control Panel» — «Network Connections» — для англоязычной версии MS Windows) IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 в свойствах протокола TCP/IP.

Для Windows XP cвойства протокола TCP/IP должны выглядеть следующим образом:

Сохраните изменения, нажав кнопку «OK».
На этом настройка компьютера для работы с ADSL-модемом завершена.

После этого, возможно, потребуется перезагрузить компьютер. При правильно выполненных действиях на модеме должны гореть индикаторы «PWR» и соответствующий индикатор «LAN» (в зависимости от выбранного порта), последний показывает наличие соединения между компьютером и модемом. Индикатор «DSL» должен мигать.

После установления соединения между модемом и оборудованием оператора на АТС индикатор «DSL» должен гореть постоянно.

Настройка модема по варианту (Bridge)

В приобретаемом установочном комплекте ADSL-модем предварительно настроен для подключения к сети Интернет и не нуждается в дополнительной настройке. Для подключения к сети необходимо настроить соответствующее приложение. Перейти к настройке Windows XP или Windows 98 SE, ME, NT, 2000.

В случае необходимости первоначальную конфигурацию модема можно восстановить следуя нижеприведенной пошаговой инструкции.

Шаг 1. Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer) и в адресной строке браузера наберите адрес: http://192.168.1.1 (или нажмите на эту ссылку). Появится страница, предлагающая ввести логин и пароль. Логин на доступ к системному терминалу: «admin», пароль также «admin».

После соединения появится следующее окно

Шаг 2. В меню выберите «Management», далее выберите «Backup Config»

Появится следующее окно

Шаг 3. В появившемся окне в строчке «Backup» укажите следующий путь к файлу конфигурации stream.conf, расположенному на прилагаемом к модему инсталляционном CD-диске: D:\stream.conf (подразумевается, что «D:» обозначает наименование CD-дисковода ; если наименование вашего дисковода отличается, введите другое обозначение)

Шаг 4. Далее нажмите на кнопку «Restore». Подождите пока файл загрузится и перезагрузится модем.

После этого конфигурация модема закончена.

Шаг 5. Для проверки установленной конфигурации в меню выберите «Advanced » далее «WAN»

Появившееся далее окно должно соответствовать следующему

Для подключения к сети необходимо настроить соответствующее приложение. Перейти к настройке Windows XP или Windows 98 SE, ME, NT, 2000.

Настройка модема по варианту (Шлюз)

Шаг 1. Выберите раздел Advanced Setup.

Шаг 2.Настройка PVC c PPPoE.

2.1 Выберите пункт “WAN” в нем подпункт “Connections”

2.2. Выберите карандаш в разделе “Edit” напротив интерфейса “br_1_50”.

2.3.Укажите VPI: 1, VCI: 50 далее “Next”.

2.4. Выберите пункт “PPP over Ethernet (PPPoE)” далее “Next”.

2.5.Выберите пункт “Obtain an IP address automatically”.

2.6.Выберите пункт “Enable NAT” далее “Next”.

2.7. Введите в поля “PPP User Name” и “PPP Password” свои логин и пароль абоннента СТРИМ.

2.8. В итоге должно получиться следующее, если все правильно нажмите “Finish”

2.9.Нажмите “Finish” и подождите пока перезагрузится модем.

Для подключения к сети необходимо настроить соответствующее приложение. Перейти к настройке Windows XP или Windows 98 SE, ME, NT, 2000.

Вернуться в Оглавление