Проверка конфигурации модема М ожно восстановить настройки из файла конфигурации, который имеется на диске, повторив действия, описанные в Пункте 2 настоящей инструкции. Сравните конфигурацию модема с настройками, приведенными ниже, следуя пошаговой инструкции. Шаг 1. Чтобы обратиться к настройкам модема, необходимо в адресной строке браузера набрать адрес: http://192.168.1.1 (или нажать на эту ссылку). Появится следующая страница, предлагающая ввести логин и пароль. Логин на доступ к системному терминалу: «ZXDSL», пароль также «ZXDSL». После соединения появится следующее окно Шаг 2. В разделе «Advanced» выберите пункт «WAN»-«Internet». Сравните отрывшееся в браузере окно с приведенным ниже: Если настройки отличаются от приведенных, то необходимо удалить лишние строки, нажав на значок корзины в столбце «Edit» на соответствующей строке. При необходимости добавления отсутствующих строк нажмите кнопку «Add», откроется следующее окно: В полях «VPI/VCI» напишите соответствующие значения (1/50, 1/91, 1/92), в зависимости от того, какую строку необходимо добавить. Для поля «Service Category» выберите значение «UBR Without PCR». Нажмите кнопку «Next». Появится следующее окно: Для поля«Protocol» выберите значение «Bridging». Для «Encapsulation Type» установите значение «LLC/SNAP». Нажмите кнопку «Next». Появится следующее окно: В появившемся окне нажмите «Apply». Если необходимо добавить еще одну строку, то повторите эту процедуру. По завершении прописывания необходимых подключений нажмите на кнопку «Finish». Произойдет перезагрузка модема, при этом загорится индикатор «DIAG» на передней панели модема. Ожидайте 2 минуты до окончания перезагрузки. Шаг 3. В разделе «Advanced» выберите пункт «Ethernet Ports». Сравните окна в браузере для всех четырех портов с окнами, приведенными ниже. При необходимости, после внесения изменений нажмите кнопку «Apply». В случае внесения каких-либо изменений нажмите кнопку «Finish». Произойдет перезагрузка модема, при этом загорится индикатор «DIAG» на передней панели модема. Ожидайте 2 минуты до окончания перезагрузки. Шаг 4. В разделе «Advanced» выберите пункт «PVC Port Bind». Сравните значения «VID» для каждой строки. Если настройки отличаются от приведенных, то нажмите на значок карандаша в столбце «Edit» на соответствующей строке. Откроется одно из нижеприведенных окон, соответствующее выбранной строке: При необходимости, после внесения изменений нажмите кнопку «Apply». В случае внесения каких-либо изменений нажмите кнопку «Finish». Произойдет перезагрузка модема, при этом загорится индикатор «DIAG» на передней панели модема. Ожидайте 2 минуты до окончания перезагрузки. Вернуться в Оглавление