1.2. Порядок подключения оборудования Cхема подключения ADSL-модема ZTE XDSL 831 A II представлена на рисунке: Внимание! На рисунке приведен пример подключения к ADSL-модему компьютера.Компьютер подключаются к Ethernet-порту ADSL-модема. При необходимости подключения СТРИМ-ТВ подсоедините телевизионную приставку Set-Top Box (STB), например, AmiNET110, к Ethernet-порту модема с помощью Ethernet-кабеля. Подробные инструкции по настройке СТРИМ-ТВ можно прочитать на сайте http://stream-tv.ru. Подключение оборудования производится в следующей последовательности: подключите сплиттер к телефонной розетке, подключите модем и телефонные аппараты к сплиттеру, установите микрофильтры (при необходимости), подключите модем к компьютеру. Модем подключается к сплиттеру через разъем "MODEM", а сплиттер к свободной телефонной розетке через разъем "LINE", используя телефонные кабели из комплекта поставки. Телефонный аппарат подключается к сплиттеру через разъем "PHONE". Если в Вашей квартире установлены розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евро-разъем (RJ11). Внимание! Если в квартире есть телефонные аппараты, подключенные минуя сплиттер, их необходимо подключить через микрофильтры, установив микрофильтр в разрыв между телефоном и телефонной розеткой. Ни микрофильтр, ни сплиттер не влияют на работу телефона и при правильном соединении телефонный аппарат должен работать так же, как и до установки микрофильтра/сплиттера. Если после включения микрофильтра/сплиттера телефон не работает, см. раздел «Возможные проблемы». Вернуться в Оглавление или перейти к Настройке компьютера и модема.