| 1. Подключение оборудования 1.1. Оборудование, необходимое для подключения к сети Интернет по ADSL Для подключения к сети Интернет по ADSL-технологии необходимы: компьютер, ADSL-модем, сплиттер, набор кабелей для соединения модема к телефонной сети и компьютеру, при необходимости, дополнительные микрофильтры. Компьютер: Минимальные требования, предъявляемые к компьютеру: 200 MHz Pentium CPU 64MB RAM Сетевая карта с интерфейсом Ethernet 10Base-T Операционная система любая из следующих: Windows 98 SE, ME, NT 4.0 (Service Pack 3 и выше), 2000, XP ADSL-модем (далее просто «модем») — устройство передачи данных по телефонной линии между оборудованием оператора и клиентским компьютером. Сплиттер — устройство, предназначенное для разделения сигнала в телефонной линии на две составляющие: обычный телефонный сигнал и высокочастотный модемный сигнал. Сплиттер защищает телефонные аппараты от высокочастотных модемных сигналов, передающихся по телефонной линии при использовании ADSL-технологии. В зависимости от схемы подключения могут понадобиться дополнительные микрофильтры, которые можно приобрести у оператора. Микрофильтр — устройство, устанавливаемое перед телефонными аппаратами и предназначенное для их защиты от высокочастотных сигналов, передающихся по телефонной линии при использовании ADSL-технологии. Количество устанавливаемых микрофильтров должно соответствовать количеству телефонных аппаратов, установленных в Вашей квартире и подключенных минуя сплиттер. Телефонная линия — участок кабеля, соединяющий телефонные розетки, установленные в квартире, с оборудованием Городской АТС. При размещении заявки на подключение по ADSL-технологии на АТС производится переключение (кроссирование) телефонной линии таким образом, чтобы обеспечивалась одновременная работа телефона и ADSL. Список АТС, на которых есть оборудование, обеспечивающее подключение по ADSL, можно найти на сайте www.tochka.ru. Кабели — кроссовый Ethernet-кабель для подключения модема к компьютеру и телефонный кабель для подключения к телефонной линии. Комплектация поставки В стандартный комплект для подключения к Интернет c ADSL-модемом ZTE ZXDSL 831 A II входят следующие компоненты: модем ZTE ZXDSL 831A II; сплиттер; кроссовый Ethernet-кабель; два телефонных кабеля; компакт-диск с описанием процедуры установки оборудования и специальным программным обеспечением. (официальный сайт производителя модемов ZTE ZXDSL 831 A II: http://www.zte.ru) Вернуться в Оглавление или перейти к Подключению оборудования