Q: Для чего может потребоваться включение AHCI?
A: Это необходимо при смене мат. платы, если при загрузке на новом железе
   Windows сваливается в синий экран то интеграция драйверов и включение AHCI
   в BIOS-е делает переход простым и НЕ требующим переустановки системы.
   Включить поддержку AHCI можно в НЕактивной системе.
   И конечно при замене HDD на SSD вам стоит включить AHCI для получения
   максимальной производительности.

Включить/восстановить поддержку AHCI в Windows Vista/Seven x86/x64 _для_встроенных_контроллеров_INTEL_.
1. В uVS выберите пункт меню "Реестр"->"[INTEL] Включить поддержку AHCI...". (активная/неактивная система)
2. Перезагрузите компьютер.
3. В BIOS-е включите режим AHCI _до загрузки системы.

Windows XP/2k3 x86/x64.
1. Поиском на сайте www.intel.com найдите Intel Rapid Storage Technology F6 Driver Diskettes
2. Скачайте версию правильной разрядности. (32/64)
3. В uVS выберите пункт меню "Реестр"->"[INTEL] Включить поддержку AHCI...". (активная/неактивная система)
4. Укажите в окне каталог с распакованным архивом Intel Rapid Storage Technology F6 Driver Diskettes
5. Перезагрузите компьютер.
6. В BIOS-е включите режим AHCI _до загрузки системы.