Как нарисовать чертёж?

Для лучшего понимания технологии работы с программой KEDRWIN рекомендуется обязательно читать текст описаний по приведённым ссылкам, так как то, что там написано - здесь, в основном, не дублируется. Кроме этого, рекомендуется запустить программу и выполнять все те действия, о которых говорится в описании.

Что собой

представляет чертёж, и как им можно управлять Вы можете ознакомиться по файлу с образцом чертежа. Он вложен в архив вместе с программой. Новый же чертёж Вы можете создать, выполнив последовательно действия:

1.

Запустить программу KEDRWIN из директории, где она записана.

2.

В меню “Файл” выбрать пункт “Новый чертёж”.

3.

Определить проекцию объекта проектирования. Каждая проекция имеет своё название. Просто “Вид” - название и назначение проекции самое общее. Если для текущей проекции подходит одно из стандартных названий, то его и надо выбрать. Если у Вас есть “оцифрованный” рисунок или фотография проектируемого объекта, то Вы можете использовать его в качестве фона окна проекции объекта. На такой фон легче наносить изображение проекции. Такой фон называется файлом эскиза проекции. Если эскиза нет, то проекция “Без эскиза”. Выполнить.

4.

Заготовку окна проекции “растянуть” на окне программы. Если она единственная, то можно занять всё окно.

5.

Указать опорные точки изображения проекции. Можно точки не наносить, а перейти на следующий этап: точки можно вводить одновременно с вводом элементов графики и вместе с размерами. Переключение этапов проектирования осуществляется с помощью кнопок, расположенных вдоль правой стороны главного окна программы. При переключении можно использовать либо мышку, либо клавиатуру компьютера. Каждый этап имеет свой номер, который написан на соответствующей световой кнопке. Нажатие кнопки клавиатуры с соответствующей цифрой приведёт к быстрому переключению этапа.

6.

Нажать на кнопку с таким рисунком. Вы перейдёте на этап ввода графических элементов проекции. Используя имеющиеся опорные точки или создавая их при вводе графических элементов (“зажатая” клавиша Ctrl при указании очередной точки элемента) нарисуйте эскизное изображение проекции объекта. “Рисование” состоит в составлении изображения из графических элементов “линия”, “окружность”, “дуга окружности по двум точкам и центру”, “дуга окружности по трём точкам на дуге”, “эллипс”, “дуга эллипса”, “волнистая линия” и “плавная кривая”, которые устанавливаются на опорные точки. Не нужно стараться точно размещать графические элементы - это всего лишь эскиз. Для ввода, например, дуги с центром надо выбрать световую кнопку “Две точки на дуге окружности и точка в центре” (текст этого названия выводится на экран, когда курсор мышки будет выставлен на эту кнопку и будет недвижим на этом месте несколько секунд). Курсор мышки, после выбора этой кнопки, наводится на поле проекции и в том месте, где должно быть установлена первая точки дуги, нажимается левая кнопка мышки. У курсора мышки появится стилизованное изображение дуги с центром, а внизу за строкой состояния появится цифра 1, означающая, что обозначена первая точка дуги. Если была зажата кнопка Ctrl клавиатуры, то ещё появится точка на месте, куда указывает курсор. Последующая установка ещё двух точек, приведёт к появлению графического элемента “Дуга с центром”. Первая по порядку ввода точка будет на конце дуги, линия которой начинает свой круг против часовой стрелки. На второй по порядку ввода точке линия дуги заканчивается. Третья точка будет обозначать центр окружности, которую мы описали, двигаясь от первой точки ко второй. По умолчанию тип линии предлагается “Сплошная основная”.

Этот тип можно сменить,

пометив графический элемент и нажав на соответствующую кнопку типа линии. После этого выбора очередной введённый элемент будет изображаться линией выбранного типа. Например, элемент прямая линия, который мы будем вводить аналогично дуге, но уже только по двум точкам. Обратите внимание: мы вводим осевую линию. Выбранный тип элемента - две точки на отрезке прямой линии (отрезок прямой). Выбранный тип изображения этого элемента - штрих-пунктирная тонкая линия. Мы установили новую точку на линии дуги окружности и установили вторую точку где-то, примерно, в том месте, где могла бы пройти линия окружности дуги, если эту дугу продлить за концевую точку. Но мы не будет продлевать эту дугу и точно вычислять положение точки линии: нам сейчас это не нужно.

Вторую осевую линию мы рисуем вертикально, особо не заботясь о том, как она пойдёт, и где встанут её концевые точки. Все четыре концевые точки двух отрезков прямых линий мы указывали с использованием кнопки клавиатуры Ctrl. После этого сменим выбором из списка на другой тип линии - сплошная основная - и нарисуем точно также ещё три линии и одну окружность, первая точка которой обозначена на линии окружности, а вторая - ранее поставленная точка центра дуги. Получилось что-то вроде фланца. Всё, что хотели, нарисовали, переходим на следующий этап.

7.

Нажать на кнопку с таким рисунком. Вы перейдёте на этап ввода размерной сети проекции. Размеры наносятся на существующие опорные точки. Каждый размер состоит из номинала и опорных линий. Опорные линии опираются на опорные точки J. На одну опорную линию может быть “нанизано” несколько опорных точек. Размеры направляются вдоль осей X и Y, а так же вдоль производных осей. Размер, по своей сути, задаёт расстояние между точками, привязанными к опорным линиям этого размера вдоль соответствующих осей. Размеры кроме указания расстояний несут в себе ещё функцию фиксации положения точек. Фиксация означает, что привязкой к точке нескольких размеров, мы ограничиваем её степень свободы. Поскольку на точки опираются графические элементы, то фиксируются и они тоже.

Для начала мы зафиксируем положение осевых линий. Горизонтальную ось будем фиксировать линейным размером (выбрали из списка), направленным вдоль оси Y (“нажали” курсором мышки соответствующую кнопку). Теперь нажмём на кнопку “Опора меньшей координаты размера” и пометим две точки на проекции. На этих точках появятся маленькие стрелки, направленные остриём вниз. Ведь, всё правильно, если ось Y направлена всегда вертикально снизу вверх, то меньшая координата размера будет ниже других координат. На это стрелки и указывают. Потом “нажмём” на кнопку “Опора большей координаты размера” и укажем точку на проекции, до которой мы хотим указать расстояние от двух уже указанных точек. На этой точке опять появится стрелка, но уже направленная вверх по оси Y. Это показывает, что отмеченная точка находится на большей координате размера. После всего этого введём значение номинала размера. А мы возьмёт, да и скажем, что этот размер имеет номинал равный нулю. То есть и меньшие и большие координаты размера лежат на “слипшихся” выносных линиях. Да, ещё укажем, что этот размер невидимый. Тогда его единственная задача - указать трём точкам, что они лежат на одной и той же горизонтальной оси. Теперь нам осталось нажать на кнопку “Готово” и размер введён в проекцию чертежа.

Точно так же укажем точкам вертикальной осевой линии и центру дуги, что они лежат на одной вертикальной прямой линии. Для этого будем использовать все те же приёмы, что только что проделали, только для оси, параллельной X. Следующий размер - диаметр. Выбираем тип этого размера из списка и “нажимаем” на кнопку “Центр радиальных размеров”. Указываем на проекции курсором мышки точку, которая будет центром этого диаметра. На этой точке появится крест. “Нажмём” на кнопку “Опора меньшей координаты размера”. В этом случае её назначение будет уже в том, что мы должны будем указать на проекции точки, которые лежат на окружности задаваемого диаметра. Укажем все эти точки, и у всех у них появятся маленькие стрелки, как на рисунке.

Проверим, на всякий случай, в каком положении находится

кнопка, отвечающая за видимость размера. Если она сейчас называется “Показать размер на чертеже”, значит её надо “отжать” для указания того, что размер должен быть видимым. Если она называется “Не показывать размер на чертеже”, то трогать её не надо. Введём номинал диаметра размера и “нажмём” кнопку “Готово”. Не меняя выбранного типа размера “нажмём” на кнопку “Центр радиальных размеров” и снова укажем этот центр на той же точке, что и в предыдущий раз. Но на этот раз, это будет уже центр другого размера. Опять “нажмём” на кнопку “Опора меньшей координаты размера” и укажем точку, которая поможет нам задать другой диаметр. Введём номинал этого размера и “нажмём” кнопку “Готово”. Теперь введём размеры другого типа. Выберем тип размера “Размер линейный”, укажем направление оси параллельно X, “нажмём” на кнопку “Опора меньшей координаты размера”. Укажем точки, на которые будет опираться левая выносная линия размера. “Нажмём” на кнопку “Опора большей координаты размера” и укажем точки, на которые будет опираться правая выносная линия размера. Введём номинал размера и нажмём кнопку “Готово”. Теперь изменим направление для очередного вводимого размера.

Учимся вводить симметричный размер. Этот размер применяется тогда, когда имеется ось симметрии и относительно её имеются симметричные элементы.

- Нажимаем на световую кнопку, назначение которой можно посмотреть, если вывести на неё курсор мышки и некоторое время оставлять его недвижимым. Пояснительная надпись на ней "Будут введены размеры симметричные относительно оси".
- Если вывести курсор мышки теперь на поле проекции, то у курсора появится изображение штрих-пунктирной линии с номером 1 около точки начала линии и со стрелкой направления от этой первой точки. Это означает, что сейчас надо пометить точку начала оси симметрии.
- После пометки правой клавишей мышки первой точки, изображение около курсора измениться: появиться цифра 2 около точки конца линии симметрии. Это означает, что сейчас надо пометить точку конца оси симметрии. После пометки второй точки изображение штрих-пунктирной линии около курсора исчезнет.
- Теперь нажимаем на световую кнопку, которая имеет поясняющую надпись: "Опора меньшей координаты размера". Сейчас мы должны пометить ВСЕ точки, которые от оси симметрии должны отстоять на расстоянии половины номинала размера. Все эти точки должны будут расположиться (после обработки на этапе "Построение истинного изображения всех проекций по заданным размерам") с правой стороны от линии симметрии, если смотреть вдоль этой оси по направлению от первой точки ко второй. При пометке этих точек появляются маленькие жёлтые стрелки, направленные своим остриём от линии симметрии к помечаемой точке.
- После пометки всех точек, принадлежащих опоре размера с меньшими координатами, нажимаем на световую кнопку, которая имеет поясняющую надпись: "Опора большей координаты размера". Сейчас мы должны пометить ВСЕ точки, которые от оси симметрии должны отстоять на расстоянии половины номинала размера. Все эти точки должны будут расположиться (после обработки на этапе "Построение истинного изображения всех проекций по заданным размерам") с левой стороны от линии симметрии, если смотреть вдоль этой оси по направлению от первой точки ко второй. При пометке также появляются маленькие жёлтые стрелки, направленные своим остриём от линии симметрии к помечаемой точке.
- Далее вводим номинал размера. Это просто число (см. Руководство).
- Нажимаем кнопку "Готово". Размер введён.

Введём ещё один, экзотический размер. Это размер скруглений. Выбираем тип размера “Скругления”, “нажимаем” единственную оставшуюся доступной кнопку “Опора меньшей координаты размера” и указываем на проекции точки, указывающие стыки элементов графики, которые должны быть скруглены. При этом помним, что размер скруглений будет показан для всей введенной серии только один раз и в районе той точки, которая была помечена первой. Каждый размер вводится индивидуально, но они все вместе потому составляют сеть, что каждый размер обязательно должен “соприкасаться” с другим размером, так, чтобы на проекции не было автономных размерных “островков”. Под “соприкасанием” понимается то, что на одну и туже опорную точку опирается более одного размера. Если точка была использована для размеров, которые составляют линейно независимую систему координат, то точка изменяет свой цвет на фиолетовый. Белых точек остаться не должно.

8.

Нажать на кнопку с таким рисунком. Будет запущен процесс построения истинного изображения проекции, которое состоит в расположении графических элементов в соответствии с заданной размерной сетью. Если размерная сеть была задана без ошибок, то построение будет успешно.

9.

Нажать на кнопку с таким рисунком. Вы перейдёте на этап ввода элементов оформления. Указанные Вами размеры будут автоматически размещены на проекции. Вы можете их передвинуть, добавить им надписи, указать выноски, сечения, разрезы, текстовые надписи, обозначения шероховатостей и определить области штриховки. Одним словом, оформить отдельно каждую проекцию.

10.

Нажать на кнопку с таким рисунком. Вы перейдёте на этап окончательного размещения всех проекций объекта на чертеже. Программа сама автоматически выберет формат чертежа и разместит на нём проекции. Если Вам что-то не нравится, то Вы можете это исправить. Для заполнения штампа чертежа войдите в пункт меню “Подготовка/Основная надпись/Да”. Заполняйте поля основной надписи и закройте диалоговое окно.

11.

Для начала процедуры вывода на принтер нажать на кнопку с таким рисунком. Выбрать принтер, ориентацию его листов и получить распечатку. Из полученных частей склеить чертёж.

В общем-то, не так сложно, попробуйте!

Более сложные приёмы работы с программой можно освоить, прочитав описание "Технология работы с программой"