Как точно навести указатель выноски на объект?

Наконечник указателя выноски можно

передвигать вместе с выноской, если при перемещении нажать на клавишу Ctrl клавиатуры компьютера. Но курсор “мышки” при этом может в это время указывать только на точку привязки надписи выноски. Чтобы точно навести наконечник на указываемый объект надо использовать большое увеличение, а надпись выноски должна попасть в увеличенное окно вместе с наконечником.

Поэтому, сначала без клавиши Ctrl придвиньте полку выноски с надписью поближе к её наконечнику, затем произведите увеличение проекции, с клавишей Ctrl наведите наконечник на указываемый объект, верните увеличение проекции до прежней величины и без клавиши Ctrl отведите полку выноски с надписью на нужное место.