Использование сканера.

Сканер, присоединённый к Вашему компьютеру, позволяет получить напрямую, без промежуточных преобразований и "перекладываний" из программы в программу

изображение нарисованного на бумаге образа эскиза в качестве фона в окне проекции объекта . Выполняется эта процедура в диалоге создания новой проекции чертежа объекта в пункте меню "Подготовка" . Работа над превращением образа эскиза в проекцию объекта на чертеже состоит из следующих последовательных действий:

1. Вызов диалога создания новой проекции и сканирование эскиза под управлением программы KEDRWIN. Находясь на этапе ввода опорных точек, Вы калибруете шкалу координат так, чтобы номиналы по-умолчанию вводимых размеров были близки реальным.

2. Переход на этап "Изображение". Ввод графических элементов изображения проекции чертежа объекта поверх отсканированного эскиза.

3. Переход на этап "Размерная сеть". Здесь необходимо ввести:

- размеры габарита внешнего прямоугольного контура проекции;

- размеры фиксации осей симметрии;

- симметричные размеры расположения боковых отверстий;

- размеры диаметров центральных отверстий;

- размеры метрической резьбы крепёжных отверстий;

- размеры скруглений и переход на следующий этап проектирования.

Программа KEDRWIN предоставляет возможность автоматически привязать размеры к опорным точкам элементов графики эскиза. Сравните, насколько упрощается при этом процесс подготовки чертежа. При использовании этой возможности, чаще всего, остаётся только подправить привязку отдельных точек к размерам и изменить номиналы размеров, так как они берутся с эскиза, который не блещет точностью.

4. После формирования изображения проекции на фоне образа эскиза и ввода размерной сети, выполняется этап автоматического построения истинного изображения вида проекции и, далее, этап "Оформление".

5. Аналогично показанному примеру проводятся действия по подготовке второй проекции объекта. После этого можно перейти на этап "Компоновка чертежа".

5. После прохождения всех вышеназванных этапов можно приступить к распечатке чертежа.