Как рассчитать площадь земельного участка?

Предположим, для расчёта налога на собственность Вы получили в земельном кадастре выписку о своём земельном участке.

Номер точки | Азимут | Расстояние (м) |
1. | 341°31'52" | 21,50
2. | 64°35'30" | 26,80
3. | 337°18'34" | 5,63
4. | 65°42'11" | 34,80
5. | 155°20'38" | 4,70
6. | 64°9'43" | 21,50
7. | 148°46'27" | 6,00
8. | 72°17'1" | 30,00
9. | 155°56'42" | 29,00
10. | 242°16'27" | 17,00
11. | 242°17'9" | 46,62
12. | 324°31'26" | 25,90
13. | 237°43'30" | 47,80

Земельный участок обозначен точками излома линии периметра плана участка (углы забора, проще говоря). В каждой точке измерены азимут на очередную точку линии периметра и расстояние до неё. Нам необходимо начертить план земельного участка. Для этого, при создании нового чертежа, определим проекцию плана участка. И, до ввода каких-либо размеров, желательно указать единицу измерений - метр, и масштаб чертежа, например, 1:400.

Как известно, азимут - это угол на местности по часовой стрелке между направлением на север и направлением на измеряемую точку местности. Для того, чтобы обозначить направление на север, подготовим фрагмент, который будет состоять из одной единственной вертикальной прямой линии. Тип линии - невидимая. Эту линию зафиксируем двумя линейными размерами: по горизонтали номиналом 0, а по вертикали, в общем-то, без разницы каким, лишь бы не ноль.

Далее перейдём к формированию плана земельного участка. l На плане участка нанесём 13 соединённых между собой отрезков прямых. Мы не будем заботиться о том, как эти линии будут размещены на плане. Главное, чтобы они составили замкнутый контур. l Затем, на каждую точку созданного контура произведём вставку подготовленного фрагмента.

l Теперь необходимо ввести размерную информацию. На каждую точку
контура необходимо поставить размер угла азимута и расстояния до
следующей (по часовой стрелке) точки в виде размера радиуса с центром
в этой точке. Поставить надо размеры на все точки из таблицы, кроме
последней. Размеры азимута и расстояния для этой точки будут
контрольными для проверки правильности построений. Как ставить размеры, можно посмотреть здесь.

l Потом запускаем программу на построение истинного изображения всех проекций по заданным размерам и получаем план нашего участка.

l Чтобы вычислить его площадь, необходимо внутреннюю область контура участка пометить признаком штриховки. Вызвав мастер штриховки, можно увидеть площадь участка.

l Теперь, значение площади надо вывести на чертёж плана участка. Для этого надо использовать функции Модели. Программа Модели выглядит так:
save s1
s1 = CDBL(FIX(((AREA("S1") * 10e-11) * 10000)+0.5)) / 10000
где
функция AREA - получение значения площади участка, контур которого имеет имя "S1",
функция FIX - выделяет целую часть числа
функция CDBL - превращает целое число в число, которое может иметь дробную часть (вещественное).
Результатом выполнения этой программы будет величина площади участка, округлённая до четвёртого знака после запятой. Этот результат будет сохранён в переменной s1, которая будет доступна для использования в мастере ввода элемента оформления "Текстовый фрагмент".

l Осталось подобрать и заполнить формат чертежа и документ готов. Можно печатать.