Фаски.

Фаски в профиль принято обозначать размером, указывающим глубину и угол среза острой кромки изделия. Эту информацию и надо использовать при построении изображения профиля фаски. Порядок построения:

1. Сначала надо

изобразить кромки изделия, куда в будущем будет установлена фаска. В углах кромок изделия элементы графики сходятся в общих опорных точках.

2. Прямые линии, вдоль которых будет изображена глубина фаски,

разделить вставкой дополнительных точек.

3. На эти дополнительные точки установить линию края фаски.

4.

Установить размер глубины фаски.

5. Установить размеры углов среза кромок изделия. Причём, угол, лучше всего, указать смежный к углу среза. Размер этого угла

сделать не видимым.

6. После исполнения построения вида, на этапе “Оформление” в размер глубины фаски

добавить информацию об угле фаски.

Остальные размеры изделия вводятся, конечно же, независимо от размеров фаски. Процедуры их ввода в этом примере не приводятся.