Особенности скруглений.

Скругление устанавливается на место стыка только двух элементов, которые должны иметь общую точку. На рисунке показаны варианты, когда скругление поставить нельзя.

Для этих случаев необходимы построения, как показано на другом рисунке.

Следует обратить внимание, что такие дополнительные построения вынуждают создавать графические элементы, накладывающиеся друг на друга. При

пометке "пирога" из таких элементов, например, для построения контуров непрозрачных экранов помеченным, может оказаться, совсем не тот элемент, который нужен. Для этого надо либо раздвинуть элементы на этапе "Опорные точки", либо пометить нужный элемент в том месте, где он точно ни с кем не совпадает.

По условию задания нескольких одинаковых скруглений, их размер указывается только один раз на том скруглении, который был задан первым. Если этот порядок надо изменить, то на этапе редактирования размеров для этого размера следует удалить первую его точку. Тогда размер будет указан на очередном скруглении. Но так как порядок первоначального указания точек в местах скруглений не обозначается, то определить на этапе редактирования размеров какая точка будет следующая невозможно. Тогда можно указать, что этот размер невидимый (на этапе оформления, например) и обозначить скругление как простой элемент

выноски со стрелкой.

Для части проектируемого объекта, который рассечён

разрывом, может быть такой случай: размер, опирающийся выносной линией на точку, в которой установлено скругление может получить статус невидимого. В такой ситуации, чтобы всё-таки показать такой размер на чертеже, надо его повторно ввести в виде размера оформления только для двух точек, достаточных для его размещения.

Функция

"Нюансы чертежа" команды "Файл/Настройки" может оказывать влияние на особенности формирования вида скруглений. Подробнее см. по ссылке.