Как доработать чертёж, начатый в другой системе?

Этот раздел рекомендуется изучить даже в том случае, если Вы и не собираетесь дорабатывать чертежи из других систем. Здесь на примере подробно показана последовательность создания чертежа из большого фрагмента.

Плоские рисунки, сделанные в таких системах, как AutoCAD, ArсhiCAD или CorelDRAW можно превратить в чертежи с помощью программы KEDRWIN. Для этого надо преобразовать эти рисунки в графический формат DXF, который поддерживается большинством программ обработки графики. Файл в формате DXF можно импортировать в файл чертежа программы KEDRWIN, который имеет по умолчанию расширение имени - KDR. Импортируются не все типы графических элементов

формата DXF, например такие, как "ТЕКСТ" не импортируются. Но большинство тех, что используются для вычерчивания изображения проекций проектируемых объектов, можно перенести в чертёж KDR. При импорте на новой проекции формируются графические элементы и их опорные точки. Точки получают те координаты, которые соответствуют им в импортируемом файле. После импорта редактированием можно изменить тип проекции и ввести комментарий в её заголовок. С сожалением можно констатировать, что зачастую, при такой связке различных систем проектирования, приходится тратить время на работу по исправлению различных ошибок трансляторов этих систем. Например, при передаче из AutoCAD в CorelDRAW может передаться не всё изображение или части этого изображения может быть группами разбросано на большом расстоянии друг от друга. Но зато у CorelDRAW есть хорошее достоинство при обработке плавных линий: сложные сплайны ArchiCAD и AutoCAD он разбивает на простые элементы, которые могут быть приняты программой KEDRWIN. Такая разбивка приводит к генерации очень большого числа элементов и их опорных точек, но KEDRWIN показал неплохо себя при обработке проекций с содержанием свыше 15000 точек и столько же элементов. После импорта файла DXF, необходимо зафиксировать опорные точки графических элементов. Для этого используется функция этапа "Размерная сеть" "Назначить свободным точкам линейные размеры". Если точек очень много (как, например, в упомянутом выше случае), то формирование размеров для всех этих точек может занять продолжительное время.

Файлы DXF, подготовленные в других графических программах, можно использовать для создания фрагментов с целью вставки их в последующем в изображения проекций проектируемого объекта. Технология работы с фрагментами описана в главе 5.2 Руководства (см. ссылку). Для использования изображения разреза подъезда жилого дома из файла в формате DXF, последовательность действий может быть такой:

1. После

запуска программы KEDRWIN указываете "Создать новый чертёж" > без эскиза > Выполнить.
- Указываете
масштаб и единицу измерения: "Файл" > Настройки > Ед.измерений и масштаб > масштаб 1:100, единица измерений миллиметр > Да. Следует заметить, что выбор единицы измерения до ввода фрагмента с большим количеством элементов на проекцию имеет существенное значение. Поскольку размеров на проекции будет очень много, и номиналы у них будут вычисляться в выбранных единицах измерений, исправить всю эту кучу размеров потом, будет просто невозможно. В таком случае Вам придётся для очистки проекции от размеров использовать приём вставки этой проекции в качестве фрагмента в другую проекцию в режиме "Вставить без размеров". Итак: единицу измерения надо выбрать до ввода размеров, а масштаб надо выбрать до этапа "Построение вида". Масштаб чертежа можно и потом сменить: с ним не так страшно. Но, если он будет выбран неправильно и при построении изображения, координаты графических элементов будут уходить со своих мест на эскизе, вследствие воздействия на них размеров и масштаба чертежа, то расчёт нового положения нескольких тысяч точек может быть очень долгим.
- Этап
"Опорные точки". Указать две точки на проекции. Они будут опорными для вставки будущего фрагмента.
- Этап
"Размерная сеть". Известно, что расстояние между крайними точками основания разреза дома 16120 миллиметра. Ставим линейный размер вдоль оси X, равный этой величине (размер невидимый). Ставим второй размер вдоль оси Y: одна опора на одной точке, вторая - на другой. Номинал равен 0, размер то же невидимый.

.

- Этап
"Построение вида".
- Этап "Оформление". Кнопка "Заменить эскизы всех проекций
на реальные изображения".
- Этап
"Ввод изображения". Остаёмся на нём.

.

- Выбор меню "Файл" >
Импорт > Выбор "Файлы DXF" > Выбор файла в формате DXF > Открыть. Ждём завершения импорта файла. Будет создана ещё одна проекция с типом "Вид".
- Для новой проекции
масштаб "На всё окно". Если требуется, то дополнительное увеличение функциями масштабирования (самое лучшее - роликом мышки, если таковой имеется).
- Функция
"Пометка элементов графики". Пометка ненужных для фрагмента элементов методом выделения прямоугольной области.
- Функция
"Удалить помеченные элементы графики". Увеличение проекции, пометка других мелких ненужных элементов и их удаление (это касается линии с изломом и окружностей).
- Этап "Опорные точки". С помощью кнопки Alt и курсора мыши
удаление всех свободных точек. "Бегать" курсором мышки за каждой точкой не надо. Можно курсор выставить в "гущу" точек и нажимать левую клавишу мышки, удерживая кнопку Alt на клавиатуре. На каждое нажатие будет удалена ближайшая от острия курсора точка. Если попадётся занятая элементом точка, то будет выдано предупреждение. Здесь надо ловить свою "инерцию" и не удалить лишнего.

.

- Этап "Ввод изображения". Кнопка
вставка фрагмента. Режим "Вставить без размеров" (хоть их и нет на проекции).

.

- Пометка двух крайних точек в основании разреза здания и пометка двух точек в том же порядке на первой проекции. В первую проекцию будет вставлена импортированная проекция. Здесь следует заметить, что очень важно соблюсти в точности весь тот порядок действий, который был описан выше. Если, например, не будет выполнен п.6, то здание на вставленной проекции может перекоситься. Это хорошая аналогия: если фундамент здания тоже не будет подготовлен, то оно будет покосившимся. Если Вы п.6 вовремя не выполните, то потом до него Вы добраться не сможете, так как из-за того, что на импортированной проекции пока нет размеров, то программа не даст преодолеть этап "Построение вида". Нужно будет всё начинать сначала.
- Теперь импортированную проекцию можно удалить: она нам не нужна.
- Этап "Размерная сеть". На оставшейся проекции имеются два размера, которые мы ввели по п.4 этого порядка. Эти размеры, теперь, надо удалить, так как они помешают выставить размеры на тех двух точках при выполнении следующего пункта.
- Этап "Размерная сеть". Кнопка "Назначить свободным точкам линейные размеры". Для выполнения этой процедуры надо указать начальную точку для автоматически создаваемой размерной сети. Для строительных чертежей такая точка напрашивается в том месте, где проходит нулевой уровень здания. Точку начала размеров там и ставим. Абсолютно все точки проекции получат фиолетовый цвет. Это означает, что каждая точка получила по два размера: один вдоль оси X и второй - вдоль оси Y.
- Теперь можно приступить к оформлению чертежа разреза здания. Прежде всего, начнём с ввода тех размеров, которые надо показать на чертеже. Например, это уровни. Уровни - это тоже линейные размеры. Каждый уровень показывает расстояние от точек, лежащих на его опоре до точек, лежащих на нулевом уровне. Поскольку этот размер влияет на размещение точек, то необходимо исключить конфликты между размером уровня и размерами, которые уже определяют положение точек в том же направлении оси, что и действие размера уровня. Размеры вдоль оси Y, непосредственно касающиеся точек, на которые мы хотим поставить уровни можно удалить. Другой способ - обозначить уровни, как размеры только для оформления. С точки зрения чисто оформления - всё равно, какой способ Вы изберёте. Если ориентироваться на возможность редактирования чертежа в будущем, то тогда не следует создавать таких размеров, которые могут вводить в заблуждение. Но надо иметь в виду, что размеры для оформления не замедляют процесс построения изображения на этапе "Построение вида" и вообще ни на что не влияют, в том числе и на возможные конфликты с другими размерами. Поэтому с ними работать быстрее и проще. Для примера, мы один уровень введём с удалением дублирующих размеров.
- Кнопка "Включить режим селекции размеров на опорных точках". Курсор мышки на точку, на которой будет выведен не нулевой уровень. Поиск размера между указанной точкой и точкой начала размерной сети вдоль оси Y. Удаление этого размера. Точки, лежащие на одном удалении вдоль оси Y от точки начала размеров (который мы ставили на линии нулевого уровня) получат жёлтый цвет.

- Выбор типа размера "Уровень". Выбор опоры размера в зависимости от того, выше нулевого уровня или ниже находится уровень, которому мы уделяем сейчас внимание. Выставляем на всех точках нашего уровня стрелки выбранной опоры. Жёлтые точки приобретают фиолетовый цвет. Для проверки, все ли точки уровня мы привлекли в этот размер, можно использовать увеличение проекции в местах прохождения линии уровня. Жёлтых точек остаться не должно. После привязки точек к первой выносной линии размера "Уровень", сменим опору кнопкой
"Точки на нулевом уровне". И укажем две точки на нулевом уровне. Минимум две точки - условие, когда обозначение нулевого уровня будет показано на чертеже. Так как нулевой уровень отмеряется для нескольких размеров "Уровень", то можно две точки на нулевом уровне указать только для одного из всех размеров "Уровень".

Ошибки не будет и если указано более одной: программа всё равно поставит только один, но попытку его установить она будет делать для каждого указанного и при внесении изменений в любой из этих размеров может приводить к "сталкиванию" обозначения нулевого уровня со своего места, если он был выставлен вручную.

.

- После ввода размера "Уровень" делаем проверку. Запускаем этап "Построение вида". Если всё было правильно, то построение завершится успешно. Этап "Оформление". Смотрим, как встали обозначения уровней. Видим, что обозначения приняли не очень хороший вид. Что бы его исправить, надо
сменить наконечники: и для нулевого уровня и для второй опоры надо проделать процедуру смены наконечников. После этого выставить обозначения уровней на нужные места на изображении проекции. Чтобы устранить пересечение выносными линиями промежутки между точками, то можно обозначению уровня придать свойство "Только до ближних точек". На строительных чертежах, согласно ГОСТа 2.307 (год издания не имеет значения - за десятки лет это требование не изменилось) уровни необходимо показывать в метрах, поэтому с помощью мастера редактирования размеров даём указание "Не показывать номинал" и вводим его значение в метрах.

.

- Первый раз подробно рассмотрели, как модифицировать размеры. Эти же действия можно проделать и для остальных размеров, которые надо показать на проекции разреза здания. Если будем ставить размеры только для оформления, то для них не надо удалять ранее автоматически установленные размеры.

.

.

- Введём обозначения строительных осей. Для этого будем использовать функцию
"Создание новой выноски". На конце осевой линии укажем точку размещения выноски. Появится жирная точка и полка выноски. После отпускания левой клавиши мышки, появится мастер редактирования выноски. Сменим форму "головы" выноски на "Знак маркировки (строительная ось)" и впишем обозначение оси. Кнопка "Да". Сменим наконечник выноски на вид "без наконечника". Затем увеличим изображение проекции как можно больше и выставим выноску: сначала с клавишей Ctrl установим точно на место опору выноски, затем без Ctrl выровняем саму выноску. Надо оставить небольшой "хвостик", чтобы удлинение осевой линии не привело к попаданию её конца внутрь обозначения. Точно так же поставим остальные обозначения строительных осей.

.

.

- К элементам оформления можно относить и такие элементы графики, как
условные изображения. Для их установки требуется доступность опорных точек, поэтому они устанавливаются на этапе "Ввод изображения". Нам надо установить элемент условного изображения "длинная линия разрыва". Для этого "нажимаем" световую кнопку "Выбрать условное обозначение", на появившемся мастере "Условные изображения" отыскиваем "длинная линия разрыва" и её нажимаем. Кнопка "Да". Внизу, в строке состояний, появится информация о количестве точек, которые надо обозначить на проекции чертежа в соответствии со схемой ввода, что бы на проекции появилось выбранное условное изображение. Длинная линия разрыва имеет в своей середине длины изображение извилины, поэтому выбрать опорные точки для неё надо так, чтобы эта извилина не попала на осевую линию, иначе будет не красиво. Обозначаем две имеющиеся на проекции точки, а третью, задающую амплитуду извилины, вводим новую, с использование кнопки Ctrl, клавиатуры компьютера. Потом, на этапе "Размерная сеть", привяжем эту точку к имеющимся размерам. Точно так же вводим ещё одну длинную линию разрыва. Чтобы изобразить непрерывность линии разрыва, соединим их тонкой линией.
- Для присоединения новой точки к имеющимся размерам на этапе "Размерная сеть" используем такой приём.
Включим режим селекции размеров на опорных точках. Укажем точку, лежащую на той же вертикали, на которой должна лежать наша новая точка. Будем помечать ту точку до тех пор, пока не появиться указатель размера, фиксирующий её в горизонтальном направлении. Отключим режим селекции размеров на опорных точках. Выберем кнопку режима ввода "Опора меньшей координаты размера" или "Опора большей координаты размера" - в зависимости от того, в какую сторону направлена стрелка обозначения опоры на помечаемой нами точке. Теперь пометим новую точку. На ней появиться стрелка, такая же, как и на "старой" точке. Этим мы присоединим новую точку к списку точек, через которые должна проходить выносная линия выбранного нами размера. Кнопка "Готово" на панели инструментов завершит присоединение точки к ранее введённому размеру. Точно так же выполним процедуру присоединения новой точки к имеющемуся вертикальному размеру.
- По краям (слева и справа) изображения разреза здания показаны уровни грунта. К ним надо добавить
штриховку. Для этого надо создать область штриховки. Этап "Ввод изображения". Будем использовать тип линии "Специальная невидимая". Вводим два отрезка прямой линии (см. рисунок). На белую точку, которую мы создали для построения элементов графики, надо установить невидимые размеры, которые однозначно её спозиционируют на проекции. Этап "Построение вида". Этап "Оформление". Функция "Пометка новой области штриховки". Выводим курсор мышки внутрь созданной области и нажимаем правую клавишу.

.

Поскольку изображение проекции разреза довольно таки сложное и содержит много замкнутых областей, то выполнение функции пометки нужной нам области штриховки займёт некоторое время (для процессора Pentium 4/2,4Ghz - около 45 секунд). Надо дождаться, пока не появиться мастер редактирования штриховок. Затем, с помощью мастера, выбрать тип штриховки "Грунт". Кнопка "Да". Для проверки того, что получилось, переходим на этап "Компоновка чертежа". Штриховка - операция медленная. Чем больше на проекции графических элементов, тем медленнее выполняется операция выделения контуров для штриховки. Частые переходы от редактирования изображения проекции и её размеров к оформлению проекции будут приводить к большим потерям времени. Поэтому для "тяжёлых" чертежей штриховкой рекомендуется заняться после полного формирования размеров и графики проекции, а так же ввода других элементов оформления.

- Точно также устанавливаем штриховку с другой стороны изображения разреза здания. Штриховка - операция медленная. Чем больше на проекции графических элементов, тем медленнее выполняется операция выделения контуров для штриховки. Частые переходы от редактирования изображения проекции и её размеров к оформлению проекции будут приводить к большим потерям времени. Поэтому для "тяжёлых" чертежей штриховкой рекомендуется заняться после полного формирования размеров и графики проекции, а так же ввода других элементов оформления.

Остальное оформление, включая ввод содержимого основной надписи, попробуйте проделать сами.