     -----------------------------------------------------------
	                PROMT Internet README
                           Общие сведения
     -----------------------------------------------------------

       		Copyright © ООО "ПРОМТ", 1993-2003


Внимание! ОЕМ-поставка. Распространяется только с компьютерным оборудованием.

--------------------------------
КАК РАБОТАТЬ С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ
--------------------------------

При просмотре файла readme.txt на экране с помощью текстового редактора "Блокнот", разверните окно редактора до максимального размера.

Чтобы напечатать файл readme.txt, откройте его с помощью редактора "Блокнот" или любого другого текстового редактора и выберите команду "Печать" в меню "Файл".


СОДЕРЖАНИЕ
==========

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
УСТАНОВКА PROMT Internet
	Группа стартового меню
	Об установленных trial-версиях продукта PROMT Internet
	Установка в среде Windows NT 4.0 или Windows 2000 Professional
	Установка с сетевого CD-ROM
	Совместная установка PROMT Internet и ранних версий продуктов PROMT или Reverso
ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ PROMT Internet
УСТАНОВКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ
	Установка словарей коллекции 5
	Установка отдельных словарей на CD-ROM
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ


ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
====================

Минимально необходимая конфигурация компьютера для установки PROMT Internet:

- IBM PC-совместимый компьютер с процессором P166 или выше;
- 32 Мбайт оперативной памяти;
- примерно 25 Мбайт на жестком диске (для системы со всеми компонентами);
- видеоадаптер SVGA или лучшего разрешения;
- устройство для чтения компакт-дисков CD-ROM (для инсталляции);
- "мышь" или совместимое устройство;
- операционная система:
	- Windows 98 (русская версия или  панъевропейская с поддержкой русского языка и русскими региональными установками) или 
	- Windows NT 4.0 SP3 (или выше) с поддержкой русского языка и русскими региональными установками или 
	- Windows 2000 Professional (с поддержкой русского языка и русскими региональными установками);
- Microsoft Internet Explorer 5.x


Рекомендуемая конфигурация компьютера для установки PROMT Internet:

- IBM PC-совместимый компьютер с процессором PII-300 или выше;
- 64 Мбайт оперативной памяти;
- примерно 50 Мбайт на жестком диске (для системы со всеми компонентами);
- видеоадаптер SVGA или лучшего разрешения;
- устройство для чтения компакт-дисков CD-ROM (для инсталляции);
- "мышь" или совместимое устройство;
- операционная система:
	- Windows 98 (русская версия или
	панъевропейская с поддержкой русского языка и русскими региональными установками) или 
	- Windows NT 4.0 SP5 (или выше) с поддержкой русского языка и русскими региональными установками или
	- Windows 2000 Professional (с поддержкой русского языка и русскими региональными установками);
- Microsoft Internet Explorer 5.x


УСТАНОВКА PROMT Internet
========================

ВНИМАНИЕ. Перед началом инсталляции рекомендуется закрыть все активные приложения Windows, в.т.ч. и в taskbar (рядом с часами).


Группа стартового меню
----------------------

По умолчанию ярлыки программы устанавливаются в группу стартового меню PROMT Family. При наличии  установленных на компьютере продуктов PROMT, выпускаемых под торговой маркой Reverso (ярлыки которых устанавливаются в группу Reverso 5), ярлыки программы устанавливаются в группу Reverso 5. 


Об установленных trial-версиях продукта PROMT Internet
------------------------------------------------------

Вы должны деинсталлировать любые trial-версии продукта PROMT Internet до начала установки лицензионной копии продукта PROMT Internet.


Установка в среде Windows NT 4.0 или Windows 2000 Professional
--------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ. Для установки или удаления программы в среде Windows NT 4.0 или Windows 2000 Professional необходимо иметь права администратора.


Установка с сетевого CD-ROM
---------------------------

Продукт может быть установлен с сетевого CD-ROM. Для этого Вам необходимо подключить сетевой CD-ROM как локальный диск.


Совместная установка PROMT Internet и ранних версий продуктов PROMT или Reverso
-------------------------------------------------------------------------------

Для установки PROMT Internet следует указывать папку, отличную от той, в которую установлен(ы) предыдущие версии продуктов PROMT или Reverso (PROMT 98, PROMT Internet 98, WebTranSite 98, Stylus, Reverso Pro).

На одном компьютере могут быть одновременно установлены PROMT Internet и продукты более ранних версий PROMT Internet/WebView/WebTranSite/Stylus/Reverso. Приложения PROMT Internet не влияют на работу более ранних версий продуктов PROMT Internet/WebView/WebTranSite/Stylus/Reverso.


ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ PROMT Internet
================================

ВНИМАНИЕ. В Windows NT 4.0 или Windows 2000 Professional, необходимо установить уровень пользовательских прав "Полный доступ" для всех пользователей, работающих с программой, на доступ к папке (и всем подпапкам), в которые установлен PROMT Internet.


УСТАНОВКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ
=====================================

В систему PROMT Internet можно установить дополнительные специализированные словари, выпускаемые компанией ПРОМТ:
1. специализированные словари, выпускаемые в составе тематической коллекции 5
2. отдельные специализированные словари на CD-ROM


Установка словарей коллекции 5
------------------------------

Для установки специализированных словарей коллекции 5 необходимо запустить программу Инсталлятор Словарей, входящую в состав Вашей системы PROMT Internet и следовать ее инструкциям. В процессе инсталляции Вам потребуются дистрибутивный CD-ROM с коллекцией словарей.

Установка отдельных словарей на CD-ROM
--------------------------------------

Для установки отдельных словарей, поставляемых на CD-ROM, необходимо запустить программу инсталляции с этого CD-ROM и следовать ее инструкциям.


ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
========================================

При возникновении проблем с использованием данного продукта Вы можете обратиться в службу технической поддержки компании ПРОМТ по электронной почте: support@promt.ru 
или по телефонам:
+7-(812)-245-16-06
+7-(812)-327-44-83
с 10-00 до 18-00 (время Московское)

При обращении в службу технической поддержки следует максимально подробно описать последовательность Ваших действий, приводящих к возникновению проблемы и/или суть проблемной ситуации.
