Функция предназначена для условий в которых использования полноценной программы
удаленного управления невозможно. Открытые порты для работы не требуются.
Горячая клавиша: Alt+V
(!) Функция доступна при подключении к удаленной системе. (см. _Режимы запуска.txt)
(!) Не стоит использовать функцию на узких каналах.

Поддерживается 6 мониторов, клавиатура (кроме Ctrl+Alt+Delete), 3-х кнопочная мышь с колесиком.
Для запуска "Диспетчера задач" используйте Ctrl+Shift+Esc.

Функция оптимизирована для 32/24/16-ти битных режимов, дополнительно поддерживаются
8/4-х битные режимы.

                                   НАСТРОЙКА

1. Если вам необходимо подключаться к удаленной машине и иметь возможность 
загружать рабочую станцию под произвольным пользователем то используйте флаг:
bNetFastLoad = 1 или 2
иначе вы не сможете загрузится в рабочую станцию, поскольку uVS загружает реестры
пользователей перед обновлением списка, а этот флаг отключает начальное обновление.

2. Открытие удаленного рабочего стола сразу после запуска uVS
Установите флаг bNetFastLoad = 2

3. Превращение uVS в программу удаленного доступа
Установите флаги:
bFixedName=1
bReUseRemote=1
bNetFastLoad = 2
В результате при первой попытке подключения к удаленной системе на ней запускается
серверная часть uVS, после выхода из клиентской части uVS в удаленной системе
переходит в режим ожидания (до перезагрузки, флаг bReUseRemote).
При повтороном подключении серверная часть активизируется автоматически и
подключение происходит в несколько раз быстрее, а на хороших машинах мгновенно.
(!) При повторном подключении для ускорения соединения не происходит повторное
(!) копирование и синхронизация пользовательских баз критериев и вирусов.

4. В случае если вы выбрали 3-й вариант настройки то вы можете упростить подключение
   к фиксированному набору компьютеров путем создания ярлыков на start.exe
   (Подробнее см. ключ запуска /c в файле _Режимы запуска.txt)

Элементы управления:
 o Кнопки с цифрами  - выбор монитора.
 o Кнопка [ ]        - выбрать максимальный размер экрана в соотв. с AR.
 o Кнопки < и >      - переключение рабочих столов
 o Кнопка CAPBLT     - поддержка отображения полупрозрачных окон 
                       (может вызывать мерцание курсора мыши)
 o Кнопка MMOVE      - передавать передвижение курсора мыши. (при проблемах с drag&drop)
 o Кнопка CPBSYNC    - автоматически синхронизировать текст в буфере обмена.
 o Задержка в мс     - задержка между считыванием содержимого экрана на удаленной машине.
                       (для слабых машин рекомендуется 100 и более мс, для быстрых 0-25)
 o Кнопка "Обновить" - Ручное обновление.
 o Кнопка "x"        - Закрыть uVS.
 o Клавиша RWin      - Переключиться из uVS по Alt+Tab в системе оператора.
