|  | Écran principal de NetSpot Device Installer for TCP/IP
| Options de menu de NetSpot Device Installer for TCP/IP

Les options de menu de NetSpot Device Installer for TCP/IP peuvent être exécutées à partir du menu affiché dans la barre de menus de l'écran principal, ou via le menu affiché à la suite d'un clic avec le bouton droit de la souris sur un périphérique dans l'écran de menus (ou lorsque vous maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur le périphérique, dans le cas d'un Macintosh).

| Certaines options peuvent ne pas être disponibles suivant le type de périphérique utilisé ou son état.

Menus affichés dans la barre de menus

Menu [Groupe]

[Nouveau]
  Permet de créer un groupe de périphériques.
  Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Création de groupes de périphériques.
[Renommer]
  Permet de renommer un groupe de périphériques sélectionné dans la liste.
[Supprimer]
  Permet de supprimer un groupe de périphériques sélectionné dans la liste.

  | Il est impossible de supprimer les groupes nommés [Tous les périphériques] et [Périphériques inutilisés].

Menu [Périphérique]

[Paramètres pour lots d'adresses IP]
  Permet de définir les adresses IP pour tous les périphériques Canon libellés [Non configuré] dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration de plusieurs périphériques à la fois.
[Paramètres d'adresse IP]
  Permet de définir les adresses IP pour un périphérique libellé [Non configuré] dans la liste des périphériques. Sélectionnez la méthode de configuration dans le sous-menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'un seul périphérique à la fois.

  | Cette option de menu peut être utilisée lorsqu'un périphérique Canon libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Paramètres de protocole]
  Permet de modifier les paramètres du protocole réseau pour un périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de paramètres.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Informations sur le périphérique]
  Permet d'afficher les informations relatives au périphérique sélectionné dans la liste. Vous pouvez également utiliser cette option pour saisir des informations telles que le nom ou l'emplacement du périphérique ou des détails concernant l'administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement des informations de périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Informations sur port TCP/IP]
  Affiche le port (LPD, RAW, IPP) pour le périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Référencement des informations de port.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Changer de mot de passe]
  Permet de définir/modifier le mot de passe du périphérique Canon sélectionné dans la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition du mot de passe de périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Imprimer informations sur le périphérique]
  Imprime le nom du produit, l'adresse IP et l'adresse MAC du périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression de l'adresse IP.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Restaurer les paramètres par défaut]
  Permet de restaurer les paramètres d'origine du fabricant pour l'interface réseau du périphérique sélectionné dans la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Restauration des paramètres par défaut du fabricant.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Lien Web]
  Si le périphérique sélectionné dans la liste possède une page Web intégrée, cette option démarre votre navigateur Web et affiche la page Web du périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

  | Si le périphérique sélectionné n'est pas configuré pour utiliser une page Web, il n'est pas possible d'utiliser cette fonction.

[Supprimer]
  Permet de supprimer les périphériques d'un groupe après qu'ils ont été sélectionnés dans la liste des périphériques.

  | Si vous sélectionnez le groupe [Tous les périphériques] dans la liste de groupe de périphériques, vous pouvez supprimer les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] ou [Inutilisé].

[Déplacer]
  Permet de déplacer un périphérique sélectionné dans la liste vers un autre groupe. Vous devez sélectionner le groupe cible à partir du sous-menu.

  | Cette option de menu ne peut être utilisée que lorsque vous sélectionnez un groupe de périphériques différent de [Tous les périphériques].

  | Les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] peuvent uniquement être déplacés vers le groupe [Périphériques inutilisés]. L'état des périphériques déplacés vers le groupe [Périphériques inutilisés] prend la valeur [Inutilisé].

[Copier]
  Permet de copier les périphériques sélectionnés dans la liste vers un autre groupe. Vous devez sélectionner le groupe cible à partir du sous-menu.

  | Les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] peuvent uniquement être copiés dans le groupe [Périphériques inutilisés]. L'état des périphériques copiés dans le groupe [Périphériques inutilisés] prend la valeur [Inutilisé].

Menu [Affichage]

[Détection des périphériques]
  Permet de rechercher les périphériques sur le réseau et de les afficher dans la liste.
[Actualiser état du périphérique]
  Permet de mettre à jour les informations affichées dans le champ [État] de la liste des périphériques.

Menu [Outils]

[Périphérique]
  Permet d'exécuter un plug-in de périphérique. (Exécution d'un plug-in pour un périphérique.)
  Si des plug-ins sont installés, une liste apparaît dans le sous-menu.
  Vous pouvez exécuter un plug-in de périphérique en sélectionnant un périphérique dans la liste et le plug-in correspondant dans le sous-menu.
[Groupe]
  Permet d'exécuter un plug-in de groupe de périphériques. (Exécution d'un plug-in pour un groupe de périphériques.)
  Si des plug-ins de groupes de périphériques sont installés, une liste apparaît dans le sous-menu.
  Vous pouvez exécuter un plug-in de groupe de périphériques en sélectionnant un groupe de périphériques dans la liste et le plug-in correspondant dans le sous-menu.

Menu [Options]

[Groupe d'adresses IP]
  Permet de référencer et de définir le contenu du groupe d'adresses IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement du groupe d'adresses IP.
[Intervalle d'interrogation]
  Permet de définir l'intervalle de mise à jour de l'état des périphériques ainsi que l'intervalle de recherche de périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement des informations d'intervalle d'acquisition des informations de périphérique.
[Paramètres de découverte]
  Permet de définir les critères de détection.
  Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Définition des critères de découverte.

Menu affiché par un clic avec le bouton droit de la souris

Menus affichés dans la liste des groupes de périphériques

Pour afficher les options de menu relatives à un groupe de périphériques, cliquez sur ce dernier à l'aide du bouton droit de la souris (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et, tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le nom du périphérique).

[Renommer]
  Permet de renommer un groupe de périphériques sélectionné dans la liste.
[Supprimer]
  Permet de supprimer un groupe de périphériques sélectionné dans la liste.

  | Il est impossible de supprimer les groupes nommés [Tous les périphériques] et [Périphériques inutilisés].

Menus affichés dans la liste des périphériques

Pour afficher les options disponibles pour un périphérique de la liste, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris (sous Macintosh, appuyez sur la touche de contrôle et, tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le nom du périphérique).

[Paramètres d'adresse IP]
  Permet de définir les adresses IP pour un périphérique libellé [Non configuré] dans la liste des périphériques. Sélectionnez la méthode de configuration dans le sous-menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'un seul périphérique à la fois.

  | Cette option de menu peut être utilisée lorsqu'un périphérique Canon libellé [Non configuré] est sélectionné dans la liste des périphériques.

[Paramètres de protocole]
  Permet de modifier les paramètres du protocole réseau pour un périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de paramètres.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Informations sur le périphérique]
  Permet d'afficher les informations relatives au périphérique sélectionné dans la liste. Vous pouvez également utiliser cette option pour saisir des informations telles que le nom ou l'emplacement du périphérique ou des détails concernant l'administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition et référencement des informations de périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Informations sur port TCP/IP]
  Affiche le port (LPD, RAW, IPP) pour le périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Référencement des informations de port.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Changer de mot de passe]
  Permet de définir/modifier le mot de passe du périphérique Canon sélectionné dans la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition du mot de passe de périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Imprimer informations sur le périphérique]
  Imprime le nom du produit, l'adresse IP et l'adresse MAC du périphérique Canon sélectionné dans la liste des périphériques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression de l'adresse IP.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Restaurer les paramètres par défaut]
  Permet de restaurer les paramètres d'origine du fabricant pour l'interface réseau du périphérique sélectionné dans la liste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Restauration des paramètres par défaut du fabricant.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

[Lien Web]
  Si le périphérique sélectionné dans la liste possède une page Web intégrée, cette option démarre votre navigateur Web et affiche la page Web du périphérique.

  | Cette option n'est pas disponible lorsqu'un périphérique libellé [Non configuré] est sélectionné.

  | Si le périphérique sélectionné n'est pas configuré pour utiliser une page Web, il n'est pas possible d'utiliser cette fonction.

[Supprimer]
  Permet de supprimer un périphérique d'un groupe après qu'il a été sélectionné dans la liste des périphériques.

  | Si vous sélectionnez le groupe [Tous les périphériques] dans la liste de groupe de périphériques, vous pouvez supprimer les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] ou [Inutilisé].

[Déplacer]
  Permet de déplacer un périphérique sélectionné dans la liste vers un autre groupe. Vous devez sélectionner le groupe cible à partir du sous-menu.

  | Cette option de menu ne peut être utilisée que lorsque vous sélectionnez un groupe de périphériques différent de [Tous les périphériques].

  | Les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] peuvent uniquement être déplacés vers le groupe [Périphériques inutilisés]. L'état des périphériques déplacés vers le groupe [Périphériques inutilisés] prend la valeur [Inutilisé].

[Copier]
  Permet de copier les périphériques sélectionnés dans la liste vers un autre groupe. Vous devez sélectionner le groupe cible à partir du sous-menu.

  | Les périphériques dont l'état est [Fin de la connexion] peuvent uniquement être copiés dans le groupe [Périphériques inutilisés]. L'état des périphériques copiés dans le groupe [Périphériques inutilisés] prend la valeur [Inutilisé].