|  | プラグインの使用方法
| NIC設定の保存/復帰

このプラグインを使うと、ネットワークインタフェースボードの設定内容をファイルに保存したり、ネットワークインタフェースボードの設定を保存されたファイルの内容に変更することができます。

ネットワークインタフェースボードの設定内容をファイルに保存するには

1. デバイスリストで目的のデバイスを選択します。
2. ［ツール］メニューの［デバイス］から、［NIC設定の保存/復帰］を選択します。

   | ［NIC設定の保存/復帰］ダイアログボックスが表示されます。

   | パスワードを入力するダイアログボックスが表示された場合は、このデバイスのパスワードを入力すると、［NIC設定の保存/復帰］ダイアログボックスが表示されます。
   | この機能を使用できないデバイスの場合はエラーメッセージが表示されます。

3. 表示された内容が目的のデバイスのものかどうかを確認し、［保存］ボタンをクリックします。

   | 設定内容を保存したファイルの名前が表示されます。（デバイスのMACアドレスがファイル名となります。）

4. ［OK］ボタンをクリックします。

   | これで、ネットワークインタフェースボードの設定内容がファイルに保存されました。

ファイルに保存されている設定内容をネットワークインタフェースボードに設定するには

1. デバイスリストで目的のデバイスを選択します。
2. ［ツール］メニューの［デバイス］から、［NIC設定の保存/復帰］を選択します。

   | ［NIC設定の保存/復帰］ダイアログボックスが表示されます。

   | パスワードを入力するダイアログボックスが表示された場合は、このデバイスのパスワードを入力すると、［NIC設定の保存/復帰］ダイアログボックスが表示されます。
   | この機能を使用できないデバイスの場合はエラーメッセージが表示されます。

3. 表示された内容が目的のデバイスのものかどうかを確認し、［復帰...］ボタンをクリックします。

   | 設定内容を保存したファイルの一覧が表示されます。

4. 一覧から目的のファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

   | デバイスのMACアドレスがファイル名となっています。
   | ネットワークインタフェースボードのリセットが完了すると、メッセージが表示されます。

   | ファイルにパスワードが保存されている場合、ファイルに保存されているパスワードが現在のデバイスのパスワードと一致しないときは、ファイルに保存されているパスワードを入力するダイアログボックスが表示されます。この場合は、ファイルに保存した時のパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。

5. ［OK］ボタンをクリックします。

   | これで、ファイルに保存されている設定内容がネットワークインタフェースボードに設定されました。