
==========================================================================
Файл README для High Quality ESC/P 2 драйвера принтера серии EPSON Stylus(R)
для Microsoft (R) Windows (R) 2000/XP
==========================================================================

Спасибо за покупку принтера EPSON принтера. Данный документ содержит примечания о вашем
новом принтере.

Данный файл README содержит следующие разделы:

[Содержание]

        1. Введение
        2. Важная юридическая информация
        3. Указания по инсталляции драйвера
        4. Вопросы и ответы
        5. Известные проблемы драйвера принтера
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
1. Введение
==========================================================================
        Прежде чем обратиться в службу технической поддержки, прочитайте данный файл, в
        котором описаны многие проблемы связанные с данным драйвером 

2. Важная юридическая информация
==========================================================================
Программное обеспечение с наименованием EPSON Stylus High Quality ESC/P 2, драйвер для Windows 2000 / XP (далее "Программное Обеспечение") предполагает следующее: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРИНТЕРА.

Программное обеспечение может копироваться и распространяться бесплатно только пользователями принтерами EPSON. Все файлы на диске должны быть скопированы без каких-либо изменений, включая все пометки и замечания. Все компоненты Программного Обеспечения должны распространяться совместно. Программное обеспечение не может  быть использовано для получения прибыли.

        Copyright (c) 2003 SEIKO EPSON Corporation

3. Указания по инсталляции драйвера
==========================================================================
Инсталляция в первый раз:
Вставьте CD с драйвером в Ваш дисковод CD-ROM. Нажмите кнопку ПУСК и выберите команду ВЫПОЛНИТЬ. Введите идентификатор Вашего CD ROM. 
Нажмите кнопку ПРОЛИСТАТЬ и выберите файл SETUP.EXE, затем нажмите Enter. Выберите драйвер принтера EPSON и нажмите OK.  

Удаление драйвера:
Когда вы повторно устанавливаете драйвер принтера или устанавливаете драйвер порта принтера EPSON, сначала сделайте следующее:

        * Проверьте все ли задания на печать закончили печатать.
        * Закройте все приложения
        * Запустите "Утилиту деинсталляции принтера EPSON" следующим образом:
                - Нажмите кнопку "ПУСК"
                - Выберите пункт "НАСТРОЙКА"
                - Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ "
                - Дважды щелкните по пиктограмме "ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ ПРОГРАММЫ"
                - Из списка выберите "EPSON Printer Software" и нажмите
                  " ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ...".
        Примечание:
        Если невозможно закрыть окно "Установка/Удаление программ" с помощью кнопки
        "Закрыть", нажмите на значок [X] в верхнем правом углу окна.
        Эта проблема не влияет на установку/удаление драйвера принтера.

4. Вопросы и Ответы
==========================================================================
Q: Высвечивается сообщение об ошибке "Insufficient memory to print. Please consult the
     'ReadMe' file for more information." и принтер не печатает.
        A: Проблема в недостатки памяти для печати. Попробуйте сделать следующее:
                * Увеличите память компьютера
        * Увеличите размер виртуальной памяти
                        Как это сделать подробно описано в справочнике по Windows 2000 в
                        разделе "To change the size of the virtual memory paging file"

        Q: Высвечивается сообщение об ошибке "Insufficient disk space to print. Please consult the
             'ReadMe' file for more information." и принтер не печатает.
        A: Проблема в недостатки места на жестком диске для печати.
         Попробуйте сделать следующее:
                * Освободите побольше места на Вашем жестком диске.
                 
        Q: Высвечивается сообщение об ошибке "A Fatal Error has occurred. Unable to print. 
     Please consult the  'ReadMe' file for more information." и принтер не печатает
             Почему?
        A: Некорректно установлен драйвер принтера. Переустановите драйвер принтера согласно
     разделу 3 данного описания.

Q: Печать невозможна. Не выводится никаких сообщений об ошибке.
        A: Если Вы печатаете документ, содержащий графические образы, такие как Tiff файл 
и если задано высокое разрешение 1440dpi или 720dpi при установленном качестве печати "Качественная детализация", некоторые графические приложения при подготовке к выводу данных на печать открывают  промежуточные файлы большого размера.
Для вывода этих данных необходимо наличие большого объема виртуальной памяти
и свободного места на жестком диске.
При отсутствии достаточного объема виртуальной памяти или свободного места на
жестком диске, данные приложения не могут размещать данные в существующей    памяти что может привести к потере данных при печати или к замедлению вывода данных на принтер.
             В этом случае для решения проблемы необходимо:
                * Увеличить размер установленной памяти
                * Увеличите размер виртуальной памяти
                       Как это сделать подробно описано в справочнике по Windows 2000 в
                       разделе "To change the size of the virtual memory paging file"
                * Увеличить свободное место на жестком диске

        Q: Почему при  использовании опций "Уменьшить/Увеличить" или "Макет печати" получается не совсем то, что я хотел?
                A: Попробуйте установить параметры печати в диалоговом окне Вашего приложения или
                     переустановите свойства печати в панели управления, затем снова запустите Ваше 
     приложение.
                     Пример, для печати из Microsoft Word 2000 сделайте следующее:
                        1) В меню Файл выберите Печать.
                        2) Нажмите Свойства.
                        3) Выберите меню Бумага.
                        4) Установите желаемый размер бумаги.
                        5) Выберите меню Макет.
                        6) Для установки Уменьшить/Увеличить, выберите "В размер листа", затем 
                            установите требуемый размер бумаги. После нажатия OK, диалоговое окно
                            свойств будет закрыто и Вы опять попадете в диалоговое окно Печать.
                7) Проверьте установки других параметров печати и нажмите OK.

        Q: Параметры вывода не соответствуют тем, которые я устанавливаю в моем приложении.
        A: Параметры настройки, сделанные в драйвере принтера, всегда отменяют параметры, 
     печати, установленные в приложении. Например, если вы установили качество печати
-720 dpi на простой бумаге, Ваш документ будет распечатан с разрешением 720 dpi не взирая на то, какое разрешение было установлено в прикладной программе.

        Q: Почему после того, как я изменил параметры печати, принтер начал выдавать 
     некорректную распечатку? Отключено позиционирование параграфа и установлен 
    вывод текст/графика.
        A: Это может происходить из-за того, что Изменения параметров макета или качества
     печати произошли при создании документа.
             Попробуйте изменить поля или размер шрифта. Когда Вы меняете размер распечатки, 
             используя опции уменьшить/увеличить, может случиться так, что края Вашего 
документа не пропечатываются. Удостоверьтесь, что Вы оставили по краям документа
     достаточно места для печати.

        Q: Неправильно выводятся градации цвета. Как это исправить?
        A: Данная проблема связана с разницей в таблицах пересчета цветов Вашего приложения и 
     системы автоматической коррекции цвета драйвера. Для решения данного вопроса
     попробуйте сделать следующее:
                1) В меню файл Вашего приложения выберите печать.
                2) Нажмите свойства.
                3) Выберите пользовательские в главном меню.
                4) Нажмите Расширенный.
                5) В режиме установки цвета выберите фотореалистичный или насыщенный.

Очень редко: Некорректно печатается импортированное графическое изображение.

5. Известные проблемы  драйвера принтера
==========================================================================
Проблемы связанные с собственными ошибками драйвера принтера неизвестны.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Для получения последней информации о драйверах Вашего принтера EPSON, посетите 
Web сайт технической поддержки EPSON http://support.epson.ru/ или сайт Московского представительства EPSON http://www.epson.ru/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Microsoft - это зарегистрированная торговая марка и Windows является торговой маркой
Microsoft Corporation в США и других странах. Продукты и компании, перечисленные в данном документе, являются Торговыми марками данных компаний.

Служба оперативной поддержки пользователей 
Вам помогут решить любую возникшую проблему специалисты Службы оперативной поддержки пользователей по телефону 8 (095) 737-37-88. 
Кроме того, вы можете воспользоваться бесплатным телефонным номером для пользователей EPSON в России 8 (800) 200-37-88.

