7. Общие настройки

В этой главе, главным образом, описываются некоторые общие настройки, имеющиеся в меню панели управления.

7.1. Установка системы

7.1.1. Настройки экономии тонера

Пользователи могут выбрать параметр "Экономия тонера", чтобы сократить расходы на печать. Когда включен режим экономии тонера, цвета на копии становятся тусклее. Настройка по умолчанию — "Выкл".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "3. Настройка системы", затем нажмите кнопку "ОК".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

3) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. Настройка экономии чернил", затем нажмите кнопку "ОК".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

4) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. Закрыть", затем нажмите кнопку "ОК". Если пункт "1. Закрыть" помечен "звездочкой" (*), значит режим экономии тонера отключен. Либо нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели для выбора пункта "2. Открыть" и нажмите кнопку "ОК". Если пункт "2. Открыть" помечен "звездочкой" (*), значит режим экономии тонера активен.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

5) Нажмите кнопку "Меню", чтобы открыть интерфейс настройки меню. Нажмите кнопку "Назад", чтобы вернуться в предыдущее меню, или нажмите OK, чтобы перейти к следующему уровню настройки или сохранить параметры.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

| Примечание: | • Для модели принтера без Wi-Fi кнопка Wi-Fi используется для настройки экономии тонера. • Когда это меню находится в нижней части окна, при выборе "Закрыть/открыть" символ "*" для параметров, отображаемых в меню не будет вовремя отображаться после изменения настройки экономии тонера с помощью соответствующей кнопки. Пользователям потребуется вернуться в предыдущее меню, а затем снова войти в это меню. Отобразятся измененные данные настройки экономии тонера.

7.1.2. Настройка языка

Пункт "Настройка языка" используется для выбора языка, на котором будут отображаться надписи в панели управления.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настройки системы", затем нажмите кнопку "ОК".

3) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "2. Настройка языка", затем нажмите кнопку "ОК".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

| Примечание: | • Настройка языка зависит от региона, для которого предназначено устройство.

7.1.3. Восстановить заводские настройки

Пункт "Восстановить заводские настройки" используется для восстановления настроек по умолчанию для принтера.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настройки системы", затем нажмите кнопку "ОК".

3. Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "3. Настр.восст.", затем нажмите кнопку "ОК", Выберите "Да" или "Нет".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

7.1.4. Параметр "Спящий режим"

Спящий режим используется для снижения энергопотребления. Пункт "Настройка спящего режима" позволяет пользователям выбрать время простоя, по истечении которого устройство переходит в спящий режим. По умолчанию это происходит через 1 минуту.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настройки системы", затем нажмите кнопку "ОК".

3) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "4. Настройка спящего режима", затем нажмите кнопку "ОК".

4) С помощью кнопки "▲" или "▼" навигационной панели можно выбрать следующие значения: "1 минута", "5 минут", "15 минут", "30 минут" и " 60 минут".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

| Примечание: | • Когда принтер находится в спящем режиме, вывести его их этого режима можно только с помощью нажатия кнопки режима энергосбережения или отправки задания на печать, сканирование или отправки факса или открытия или закрытия выходного лотка.

7.1.5.Автовыключение

"Автовыключение" для установки состояние выключения и задержки выключения принтера.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Нажмите "OK", чтобы выбрать параметр "Настр.системы".

3) нажать клавиши со стрелками опцию "▲" или "▼" выберите "Настр.автовык", нажмите кнопку "OK", чтобы установить состояние выключения и задержки выключения.

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

| Примечание: | Настройка автовыключения: • Выключеном устройстве порты не активны (заводская настройка по умолчанию): все порты не подключены, Wi-Fi модель Wi-Fi выключен, принтер находится в режиме ожидания или спящего режима. • Свободное состояние выключения: принтер находится в режиме ожидания или спящего режима. • Принтер автоматически отключается, когда выполнить условия для автоматического отключения по истечении времени ожидания. • После выключения, потребляемая мощность 0,5W или менее. • Отдельные страны (или регионы) не поддерживают функцию автоматической настройки выключения.

7.1.6. Настройка сети

Состояние сети можно просмотреть или установить с помощью меню "Настр. сети".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настр. сист", затем нажмите кнопку "ОК".

3) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настр. сети", затем нажмите кнопку "ОК".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

4) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. Настр.пров.", затем нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. IPv4" или "2. IPv6".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

5) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "2. Настр.беспров.", затем нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. Режим PIN WPS".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

7.1.7. Сведения о сети

Состояние сети можно установить с помощью меню "Данные сети".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Настр.сист", затем нажмите кнопку "ОК".

3) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "Данные сети", затем нажмите кнопку "ОК".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

4) Нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. TCP/IP", "2. Данные Wi-Fi".

5) Выберите пункт "1. TCP/IP" и нажмите кнопку "OK", нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. IP-адрес", "2. Маска подсети" и "3. Шлюз".

M6200/M6500/M6550 Series | M6600 Series

6) Выберите пункт "2. Данные Wi-Fi" и нажмите кнопку "OK", нажмите кнопку "▲" или "▼" навигационной панели, чтобы выбрать пункт "1. Mac-адрес", "2. Состояние Wi-Fi", "3. Канал Wi-Fi" или "4. Данные SSID" (при отображении данных SSID поддерживаются только английские буквы и цифры).

7.2. Доклад о информации печати

Bы можете печатать доклад о информации печати путем регулирования контрольной панелью. Эти страницы могут помогать вам узнать информации продукции, диагностировать и решить дефекты продукции.

1） Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно меню.

2） С помощью кнопок стрелками "▲" или "▼" выбор "Инф. отчет".

3） Hажми кнопку “OK”, чтобы печатать доклад о информации, вы можете печатать доклад о информации продукции согласно вашем требованию.

Печатные отчеты включают Распечатку Демо Страницы, Распечатку информационной Страницы, Распечатку Структуры Меню, Распечатку Настроек Меню, Распечатку конфигурации сети, Распечатку сетевого сервиса, Распечатку электронного адреса, Распечатку Групповых Писем, Распечатку FTP-адреса, Распечатку точки Wi-Fi и Распечатку Конфигурации Wi-Fi.

| Примечание: | • Вышеуказанные доклады продукции представлять собой полный докдад продукции, доклад продукции , использованная вами фактически, может иметь разницы с вышеуказанным докладом продукции.