5. Stampa

5.1. Funzione di stampa

Questa stampante offre le seguenti funzioni di stampa:

Funzioni | Diagramma
Stampa fronte/retro manuale |
Fascicolazione |
Stampa in ordine inverso |
N-in-1 |
Stampa poster (solo per Windows) |
Stampa ingrandita |
Dimensioni personalizzate |

| Nota: | • Per accedere alla funzione di stampa poster è possibile selezionare Stampa poster 2x2 in N-in-1. • Per visualizzare la spiegazione di una funzione specifica, aprire le Preferenze stampa e fare clic sul pulsante? Per informazioni sulla procedura per aprire il documento della? consultare la sezione 5.2.

5.2. Apertura del documento della Guida

Accedere alle Preferenze stampa e fare clic sul pulsante? (solo per Windows).

Il documento contiene la Guida utente della stampante.

5.3. Stampa fronte/retro manuale

1. Il driver della stampante supporta la stampa fronte/retro manuale.

| Nota: | • La carta sottile potrebbe arricciarsi. • La carta arricciata deve essere spianata e reinserita nel vassoio di alimentazione manuale. • Se la funzione fronte/retro manuale provoca un inceppamento della carta, consultare la sezione 9.1.

2. Prima della stampa, verificare che nel vassoio di alimentazione automatica sia caricata carta a sufficienza.

| Nota: | • Per il caricamento della carta consultare la sezione 2.2. • Per i tipi di supporti compatibili con il vassoio di alimentazione automatica, consultare il capitolo 10.5. È consigliabile utilizzare carta standard. • Alcuni supporti cartacei non sono compatibili con la stampa fronte/retro. In questo caso, la stampa fronte/retro potrebbe danneggiare la stampante. Non eseguire una stampa fronte/retro con una carta di tipo spesso o lucido. Se nella finestra di dialogo Preferenze stampa è selezionata l'opzione Stampa poster 2x2, non sarà possibile utilizzare l'opzione Fronte/retro manuale. • Se la carta caricata nel vassoio di alimentazione automatico supera le 150 pagine, potrebbe incepparsi o non essere caricata.

3. Segue un elenco delle fasi di stampa (solo per Windows):

a) Aprire il documento da stampare in un'applicazione (come ad esempio il Blocco note), quindi selezionare Stampa dal menu File.

b) Selezionare la stampante Pantum.

c) Fare clic sul pulsante Preferenze stampa o Proprietà delle impostazioni di stampa.

d) Selezionare Fronte/retro manuale nella scheda Di base, quindi fare clic su OK dopo aver completato la definizione delle impostazioni.

e) Fare clic su Stampa.

| Nota: | • Sollevare il vassoio di uscita per impedire alla carta di scivolare via. Se si sceglie di non sollevare il vassoio di uscita, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa.

f) Verrà visualizzata automaticamente la finestra "Suggerimenti sul ripristino della stampa fronte/retro", contenente informazioni sulle procedure operative.

g) Rimuovere la carta stampata dal vassoio di uscita, riordinarla e reinserirla nel vassoio di alimentazione automatica con il lato di stampa (bianco) rivolto verso l'alto.

| Nota: | • Rimuovere una risma di carta dal vassoio di uscita e inserirla nel vassoio di alimentazione automatica dopo averne capovolto i lati. Non modificare l'ordine della risma di carta durante il processo.

h) Premere OK sul pannello di controllo per continuare la stampa.

Verranno stampate tutte le pagine pari sull'altro lato della carta, una alla volta.

5.4. Annulla processo

Premere il pulsante Annulla sul pannello di controllo per annullare un processo durante il processo di stampa.