10. Spécifications du produit

10.1. Présentation

Fonctions | Impression noir et blanc PC, numérisation couleur/noir et blanc PC, copie noir et blanc
Mémoire | 128 Mo
Type d'interface | USB 2.0 (Interface haut débit)
Systèmes d'exploitation pris en charge | Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8 (32 bits et 64 bits) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Écran LCD | 16 caractères anglais x 2 lignes
Alimentation | Modèle 220 V : AC220~240 V (-15 %, +10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) ; 3 A ; Modèle 110 V : AC110~127 V (±10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) ; 6A (Note : pour l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante).
Bruit | Impression | ≤ 54 db
Attente | ≤ 35 db
Consommation électrique | Impression | 450 W Puissance maximale 660 W (25 °C)
Attente | 50 W
Veille | 3,5 W
TEC① | ≤ 1,45 kwh
Environnement opérationnel | Plage de température de fonctionnement (meilleure qualité d'impression) : 5-35(10-32) °C Plage d'humidité de fonctionnement : 20~80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H) mm | 399*327*299
Poids (sans la cartouche de toner) | Environ 8 kg

| Note: | ①Consommation d'énergie typique (CET) : Fait référence à la consommation d'électricité hebdomadaire d'un produit en kilowatt-heure (kWh) obtenue par la méthode de test et la méthode de calcul stipulées par les spécifications techniques appropriées.

10.2. Spécification de la numérisation

Source de la numérisation | Plateau
Système optique | CIS
Pilote de numérisation | TWAIN, WIA
Résolution de la numérisation | Optiques 1200*1200 PPP
Taille de numérisation maximale (Tablette) | 216 mm x 297 mm
Profondeur de couleur | 24 bits/8 bits/1 bit
Fonction de sortie | Numérisation vers PC

10.3. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression | A4 : 16 ppm, 20 ppm LTR : 16 ppm, 21 ppm
Langage d'imprimante | GDI
Résolution | 1200*600 PPP
Volume mensuel maximal | 20 000 pages

10.4. Spécification de la copie

Vitesse Photocopie | A4 : 16 ppm, 20 ppm LTR : 16 ppm, 21 ppm
Résolution | 1200*600 PPP
Pages en copie continue | 1-99
Mode Copie | Texte, image, texte + image
Fonctions de copie spéciale | Copie ID en 1 clic, Copie reçu et Copie Multipage

10.5. Capacité de gestion du papier

Type de support | Normal, épais, papier spécial (Bristol, étiquette, enveloppe, etc.)
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
Grammage | Chargement automatique : 60~105 g/m², chargement manuel : 60~163 g/m²
Capacité d'alimentation papier | Standard : 150 pages (80 g/m²), manuel : 1 page
Capacité de réception papier | 100 pages