2. Papper och utskriftsmaterial

2.1. Papperstyper och -format

Automatiskt matningsfack | Mediatyp | Vanligt, förtryckt
Pappersstorlek | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanskt vykort, Monarch Kuvert, DL (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), No.10 (kuvert), ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, anpassade osv.
Pappersvikt | 60~105g/m²
Maximal kapacitet för matningsfacket | 150 sidor, 80 g/m²
Manuellt matningsfack | Mediatyp | Vanligt, kartong, OH-film, kuvert, etikett, tjockt
Pappersstorlek | Bredd: 75~218 mm (2,95-8,58 tum) Längd: 148~360 mm (5,82-14,17 tum)
Pappersvikt | 60~163 g/m²
Maximal kapacitet för facket | 1 sida

| Obs! : | • Frekvent användning av specialpapper kan påverka skrivarens livslängd. • Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller de standardkrav som anges i den här användarhandboken kan leda till dålig utskriftskvalitet, ökad risk för att pappret ska fastna, och sliter på skrivaren. • Vikt, sammansättning, yta och luftfuktighet är viktiga faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten. • Observera följande när du väljer utskriftsmaterial: 1. Önskad utskriftseffekt: Det valda utskriftsmaterialet ska stämma överens med kraven för utskrifterna. 2. Ytans släthet: Hur slät ytan är kan påverka hur skarp utskriften blir. 3. Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla alla standarder som nämns men skrivs inte ut på rätt sätt. Detta kan bero på felaktig hantering, olämpliga temperaturer eller luftfuktighet, och andra faktorer som Pantum inte råder över. Innan du köper en stor mängd utskriftsmaterial bör du försäkra dig om att det uppfyller de specifikationer som angetts i den här användarhandboken och fungerar i din miljö. 4. Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan resultera i skador på skrivaren.

2.2. Specialpapper

Den här skrivaren stödjer utskrift med specialpapper. Specialpapper är exempelvis: etiketter, kuvert, OH-film eller tjockt papper.

| Obs! | • Vid användning av specialpapper eller speciellt utskriftsmaterial bör du försäkra dig om att lämplig papperstyp och lämpligt pappersformat anges i utskriftsinställningarna för att få bästa möjliga resultat.

| Kom ihåg följande standarder:

Typ av utskriftsmaterial | Korrekt hantering | Felaktig hantering
Etikett | Etiketter måste läggas plant när de används. Använd endast fullständiga ark med etiketter. Det är inte garanterat att alla etiketter på marknaden fungerar i skivaren. | Använda skrynkliga, skadade etiketter, eller etiketter med bubblor.
Kuvert | Kuvert bör matas in jämnt. | Använda kuvert som är skrynkliga, klippta, har fastnat eller är skadade. Använda kuvert med gem, spännen, fönster eller beklädd insida. Använda självhäftande klisteretiketter eller andra syntetiska material.
OH-film | Använd endast OH-film som är godkänd för användning i laserskrivare. När OH-filmark matats ut från skrivaren bör de placeras på en plan yta. | Använda OH-film som inte är lämplig för en laserskrivare.
Tjocka papper | Använd endast tjockt papper som har godkänts för användning i laserskrivare och uppfyller viktbestämmelserna för den här skrivaren. | Använd inte papper med högre vikt än den rekommenderade för den här skrivaren, såvida inte pappret har godkänts för användning i den här skrivaren.

2.3. Fylla på papper

2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket

a) Öppna matningsfacket.

b) Skjut de automatiska matningsguiderna så att de passas in mot båda sidorna av pappret.

c) Höj utmatningsfacket så att pappret inte glider ned och ramlar ut.

d) Mata in pappret i det automatiska matningsfacket med utskriftssidan uppåt.

e) Justera pappersstoppet så att det passar pappersstorleken.

| Obs! | • Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 150 ark fastnar pappret i skrivaren och kan inte matas in. • Kontrollera att utskriftssidan (den tomma sidan) är vänd uppåt när du matar in papper med utskrift på. • När du skriver ut på A5-papper rekommenderar vi att pappret matas in liggande. Det gör så att tonern räcker längre.

2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket

a) Öppna matningsfacket.

b) Skjut de manuella matningsguiderna så att de passas in mot båda sidorna av pappret.

c) Höj utmatningsfacket för att undvika att pappret glider ned och ramlar ut.

d) Lägg i papper, kuvert eller OH-film i det manuella matningsfacket med två händer tills den främre delen av pappret, kuvertet eller OH-filmen får kontakt med matningsvalsen.

| Obs! | • När papper matas in i det manuella matningsfacket aktiverar skrivaren automatiskt manuellt matningsläge. • Mata in pappret i det manuella matningsfacket med utskriftssidan uppåt. När du matar in papper ska sidans översta del matas in i det manuella matningsfacket först. • Kontrollera att pappret, kuvertet eller OH-filmen matas in rakt och i rätt position i det manuella matningsfacket. Annars blir utskriften sned eller så fastnar pappret.

e) När sidan har skrivits ut fyller du på ett papper till enligt stegen ovan för att fortsätta skriva ut.

Varning
| Avlägsna papper, kuvert och OH-film direkt när utskriften är klar. Pappershögar kan leda till att papper fastnar eller böjs.

2.4. Välja utskriftsmaterial

| Papperskrav:

Typ | Storlek | Antal
Vanligt, kartong, OH-film, kuvert, etikett, tjockt | A4, B5, A5, A6, Letter, Executive | Ett ark i taget

2.5. Fylla på utskriftsmaterial

1). Lyft på locket.

2). Lägg i dokumentet med utskriftssidan nedåt.

3). Rikta in dokumentet så att det matchar pappersformatet.

4). Stäng locket försiktigt.

| Obs! | Försiktighetsåtgärder: • Lägg inte dokument med lim, bläck eller korrekturlack på glaset om det inte är helt torrt. • Använd endast papper avsett för laserskrivare. • Pappret ska vara rent och fritt från damm och andra föroreningar. • Förvara oanvänt papper på en plan yta på ett torrt ställe

2.6. Icke-utskriftsområde

Den skuggade kanten anger området som inte skrivs ut.

Åtgång | Pappersformat | Topp- och bottenmarginaler (A) | Vänster- och högermarginal (B)
Kopiering | A4 | 5 mm (0,197 tum) | 5 mm (0,197 tum)
LETTER | 5 mm (0,197 tum) | 5 mm (0,197 tum)
Utskrift | A4 | 5 mm (0,197 tum) | 5 mm (0,197 tum)
LETTER | 5 mm (0,197 tum) | 5 mm (0,197 tum)