10. Produktspesifikasjoner

10.1. Oversikt

Funksjoner | Svart-hvit-utskrift via datamaskiner, fargeskanning/svart-hvit-skanning via datamaskiner, svart-hvit-kopiering
Minne | 128 MB
Type grensesnitt | USB 2.0 (High-speed interface)
Operativsystemer som støttes | Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8 (32-biters og 64-biters) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
LCD-skjerm | 16 tegn x 2 linjer
Strømforsyning | 220 V-modell: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3 A. 110V-modell: AC 110–127 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6A (Merk: Mer informasjon om strømforsyning og hvilken spenning som er egnet for denne skriveren, finnes på navneskiltet på baksiden av skriveren.)
Støynivå | Utskrift | ≤54 dB
Ventemodus | ≤35 dB
Strømforbruk | Utskrift | 450 W, maks. effekt 660 W (25 °C)
Ventemodus | 50 W
Hvilemodus | 3,5 W
Normalt energiforbruk① | ≤ 1,45 kWh
Driftsmiljø | Driftstemperatur (beste utskriftskvalitet): 5–35 (10–32) °C Driftsfuktighet: 20~80 % Rf
Produktstørrelse (B*D*H) mm | 399*327*299
Vekt (uten tonerkassett) | Ca. 8kg

| merk: | ① Normalt energiforbruk: Innebærer det ukentlige energiforbruket for et produkt i kilowattimer (kWh) som oppnås med testmetoden og beregningsmetoden som fastsettes av relevante tekniske spesifikasjoner.

10.2. Skanningspesifikasjoner

Skannekilde | Glassplate
Optisk system | CIS
Skannerdriver | TWAIN WIA
Skanneoppløsning | Optikk 1200 * 1200 ppt
Maksimal skannestørrelse (plate) | 216 mm x 297 mm
Bitdybde | 24 biter/8 biter/1 bit
Utdatafunksjon | Skanne til datamaskin

10.3. Utskriftsspesifikasjoner

Utskriftshastighet | A4: 16 sider/min, 20 sider/min LTR: 16 sider/min, 21 sider/min
Utskriftsspråk | GDI
Oppløsning | 1200*600 DPI
Maks. månedsvolum | 20 000 sider

10.4. Kopieringsspesifikasjoner

Kopieringshastighet | A4: 16 sider/min, 20 sider/min LTR: 16 sider/min, 21 sider/min
Oppløsning | 1200*600 DPI
Sider ved kontinuerlig kopiering | 1-99
Kopieringsmodus | Tekst, bilde, tekst + bilde
Spesialkopiering | ID copy, Receipt copy og N-i-1-kopi med ett klikk

10.5. Papirhåndteringskapasitet

Type medium | Vanlig papir, tykt papir, spesialpapir (kartong, etiketter, konvolutt osv.)
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japansk postkort, Monarch-konvolutt, DL-konvolutt, C5-konvolutt, C6-konvolutt, No.10-konvolutt, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
Vekt på medium | Automatisk mating: 60–105 g/m², manuell mating: 60–163 g/m²
Papirmagasinkapasitet | Standard: 150 sider (80 g/m²), manuell: 1 side
Utskriftskapasitet | 100 sider