5. Impresión

5.1. Función Print (Imprimir)

Esta impresora puede llevar a cabo las siguientes funciones de impresión:

Funciones | Diagrama
Manual Duplex (Doble cara manual) |
Collate (Intercalar) |
Reverse Print (Invertir) |
N-in-1 (N en 1) |
Poster Printing (Impresión de póster) (Solo para sistemas Windows) |
Zoom Print (Impresión ampliada) |
Custom Size (Tamaño personalizado) |

| Nota: | • Puede seleccionar 2x2 Poster (Póster 2 x 2) en la opción N-in-1 (N en 1) para ver la función de impresión de póster. • Puede abrir las preferencias de impresión y hacer clic en el botón Help (Ayuda) para ver la explicación de la función específica. Para obtener información sobre cómo abrir el documento de ayuda, consulte la Sección 5.2.

5.2. Cómo abrir el documento de ayuda

Abra la opción Printing Preferences (Preferencias de impresión) y haga clic en el botón Help (Ayuda) (solo para sistemas Windows).

El documento de ayuda contiene la Guía de usuario para la impresora.

5.3. Manual Duplex (Doble cara manual)

1. El controlador de la impresora es compatible con la impresión a doble cara manual.

| Nota: | • Si el papel es fino, puede arrugarse. • Si el papel está ondulado, aplánelo y vuelva a colocarlo en la bandeja de alimentación manual. • Si la función de impresión a doble cara manual provoca un atasco de papel, consulte la Sección 9.1 para obtener instrucciones.

2. Compruebe que haya una cierta cantidad de papel en la bandeja de alimentación automática antes de imprimir.

| Nota: | • Para cargar el papel, consulte la Sección 2.2. • Para consultar el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de alimentación automática, consulte el Capítulo 10.5. Se recomienda usar papel estándar. • Ciertos soportes de papel no son adecuados para la impresión a doble cara. Si intenta imprimir a doble cara, la impresora puede sufrir daños. Si el tipo de papel es grueso o transparente, no intente imprimir a doble cara. Si se activa la función de impresión 2x2 Poster (Póster 2 x 2) en el cuadro de diálogo Printing Preferences (Preferencias de impresión), no se podrá usar la opción Manual Duplex (Doble cara manual). • Si carga en la bandeja de alimentación automática más de 150 páginas a la vez, el papel se atascará o no se recogerá.

3. Los pasos de impresión son los siguientes (solo para sistemas Windows):

a) Abra el documento que se debe imprimir desde la aplicación (por ejemplo, Notepad) y seleccione Imprimir en el menú Archivo.

b) Seleccione la impresora Pantum.

c) Haga clic en Printing Preferences (Preferencias de impresión) o en el botón Properties (Propiedades) para acceder a la configuración de impresión.

d) Active la opción Manual Duplex (Doble cara manual) en la pestaña Basic (Opciones básicas) y haga clic en OK luego de completar la configuración.

e) Haga clic en Print (Imprimir).

| Nota: | • Se recomienda abrir la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga. Si decide no abrir la bandeja de salida, le recomendamos que retire inmediatamente el papel impreso de la impresora.

f) Aparecerá automáticamente la ventana “Duplex Recovery Tips” (Sugerencias para impresión a doble cara) que le informará de los procedimientos de funcionamiento específicos.

g) Retire el papel impreso de la bandeja de salida, acomódelo y colóquelo de nuevo en la bandeja de alimentación automática con la cara a imprimir (lado en blanco) hacia arriba.

| Nota: | • Retire la pila de papel de la bandeja de salida y colóquela en la bandeja de alimentación automática luego de dar la vuelta a las caras. No cambie el orden de la pila de papel durante este proceso.

h) Presione OK en el panel de control para continuar con la impresión.

La impresora imprimirá todas las páginas pares en la otra cara del papel.

5.4. Cancelar un trabajo

Presione el botón Cancel (Cancelar) en el panel de control para cancelar el trabajo que quiera cancelar durante el proceso de impresión.