4. Paramètres généraux

Ce chapitre est une introduction à certains paramètres généraux du menu du panneau de configuration. Pour en savoir plus sur d'autres boutons et fonctions du panneau de configuration, veuillez consulter la section 1.3.

4.1. Paramètres système

4.1.1. Paramètres d'économie de toner

1) Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 3. Param. base et appuyez sur le bouton OK.

3) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 1. Économie de toner et appuyez sur le bouton OK.

4) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 1. Désactivé et appuyez sur le bouton OK. Lorsque le symbole * apparaît après 1. Désactivé, il indique « Fermer » et le paramétrage d'économie de toner est terminé ; ou appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner 2. Activé et appuyez sur le bouton OK. Lorsque le symbole * apparaît après 2. Activé, cela indique que le paramètre d'économie de toner est activé.

5) Appuyez sur le bouton Menu pour quitter directement l'interface du menu ou sélectionnez la dernière option de chaque niveau de menu et appuyez sur le bouton OK pour quitter l'interface du menu.

4.1.2. Paramètres de langue

Le paramétrage des langues permet de sélectionner la langue du panneau de configuration à afficher.

1) Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 3. Param. base et appuyez sur le bouton OK.

3) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 2. Langue et appuyez sur le bouton OK.

4.1.3. Copies

Quand plusieurs copies (de 1 à 99) sont nécessaires, appuyez sur le bouton Copies pour faire clignoter le mode Copies et le nombre de copies se met à clignoter. Appuyez ensuite sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour définir le nombre de copies ; appuyer rapidement sur ▲ ou ▼ ajoute ou soustrait une copie. Appuyer longuement sur ▲ ou▼ ajoute ou soustrait 10 copies.

Appuyez sur le bouton OK pour terminer le paramétrage.

4.1.4. Bouton d'économie d'énergie

Ce bouton aide les utilisateurs à définir rapidement l'option d'économie d'énergie. Il peut uniquement être utilisé après avoir quitté toutes les autres opérations. Appuyez sur ce bouton et le matériel passe en état de Veille d'économie d'énergie. Les indicateurs d'économie d'énergie restent allumés (verts) pour indiquer que le matériel est en état de veille et l'écran LCD et le rétroéclairage sont éteints. Pour réactiver l'imprimante, appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour annuler l'économie d'énergie ou envoyer une tâche d'impression ou de numérisation. Vous ne pouvez utiliser aucun autre bouton.

4.1.5. Restaurer

L'option Restaurer permet de restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante.

4.1.6. Afficher les informations système

1) Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 4. Info. système et appuyez sur le bouton OK.

3) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 1. Taille mémoire,
2. Versions et d'autres options. Appuyez sur le bouton OK après avoir choisi une option afin d'afficher les informations correspondantes.

4) Appuyez sur 3. Retour pour revenir au menu précédent.

4.1.7. Test d'impression

Cette option permet de tester si l'imprimante fonctionne normalement.

4.1.8. Délai de veille

1) Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 3. Param. base et appuyez sur le bouton OK.

3) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 5. Délai veille et appuyez sur le bouton OK.

4) Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 1. 1 minute,
2. 5 minutes, 3. 15 minutes, 4. 30 minutes, 5. 60 minutes et Retour.

| Note: | • Une fois le délai sélectionné, l'imprimante passe en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant le délai correspondant. • Lorsque l'imprimante est en mode veille, elle peut être réactivée en appuyant sur le bouton Économie d'énergie ; ou l'imprimante sort automatiquement du mode veille après avoir reçu une tâche d'impression ou de numérisation.

4.2. Paramètres du papier

4.2.1. Définition du format du papier

1. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 2. Param. papier et appuyez sur le bouton OK.

3. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 1. Format papier et appuyez sur le bouton OK.

4. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner A4, Lettre, B5, A5, etc. appuyez sur le bouton OK. Le symbole * apparaît après le format de papier correspondant pour indiquer que le paramétrage de ce format de papier est terminé.

5. Appuyez sur le bouton Menu pour quitter directement l'interface du menu ou sélectionnez la dernière option de chaque niveau de menu et appuyez sur le bouton OK pour quitter l'interface du menu.

| Note: | • Pour plus d'informations sur le format du papier, veuillez consulter la section 2.1.

4.2.2. Définition du type de papier

1. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à l'interface du menu.

2. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 2. Param. papier et appuyez sur le bouton OK.

3. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option 2. Type papier et appuyez sur le bouton OK.

4. Appuyez sur le pavé directionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner Normal, Épais, Enveloppe, Transparent, etc. Appuyez sur le bouton OK : le symbole * apparaît après le type de papier correspondant pour indiquer que le paramétrage du type de papier est terminé.

5. Appuyez sur le bouton Menu pour quitter l'interface du menu.

| Note: | • Le type de papier peut être : Normal, Épais, Enveloppe, Transparent, Bristol, Étiquette et Pré-imprimé.