4. Impostazioni generali

Questo capitolo esamina soprattutto alcune impostazioni generali del menu del pannello di controllo. Per informazioni sugli altri pulsanti e sulle funzioni del pannello di controllo, consultare la Sezione 1.3.

4.1. Impostazioni di sistema

4.1.1. Impostazioni di risparmio toner

1) Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 3. Impostazioni di sistema, quindi premere il tasto OK.

3) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare 1. Opzione risparmio toner, quindi premere il pulsante OK.

4) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare 1. Off, quindi premere il tasto OK. Quando viene visualizzato il simbolo * dopo 1. Off, ciò indica il completamento dell'impostazione di risparmio toner ("Chiudi"). In alternativa, premere i tasti di direzione ▲ o ▼ per selezionare 2. On, quindi premere il tasto OK. Quando viene visualizzato il simbolo * dopo 2. On, l'impostazione del risparmio toner è attiva.

5) Premere il pulsante Menu per uscire dalla relativa interfaccia, oppure selezionare l'ultima opzione da ciascun livello del menu e premere il pulsante OK per uscire dall'interfaccia.

4.1.2. Impostazioni della lingua

Le impostazioni della lingua consentono di selezionare la lingua del pannello di controllo.

1) Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 3. Impostazioni di sistema, quindi premere il tasto OK.

3) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 2. Lingua e premere il tasto OK.

4.1.3. Copie

Se occorre più di una copia (da 1 a 99), premere il pulsante Copie per accedere alla relativa modalità: il valore delle copie inizierà a lampeggiare. Quindi, premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per regolare il numero di copie. Una breve pressione del tasto ▲ o ▼ aggiungerà o sottrarrà 1 copia, mentre una pressione più lunga ne aggiungerà o sottrarrà 10.

Premere il pulsante OK per completare le impostazioni.

4.1.4. Tasto Risparmio energetico

Consente di impostare rapidamente il risparmio energetico. È possibile utilizzare questa opzione solo dopo aver concluso tutte le altre operazioni. Premendo questo tasto funzione, le apparecchiature entreranno in stato di sospensione e risparmio energetico. Gli indicatori di risparmio energetico resteranno accesi (colore verde) per indicare che le apparecchiature si trovano in stato di sospensione e che il display LCD e la retroilluminazione sono spenti. Per riattivare la stampante, premere il pulsante Risparmio energetico per ripristinare il funzionamento normale o per avviare un processo di stampa e scansione. La pressione di qualsiasi altro tasto non avrà alcun effetto.

4.1.5. Ripristina

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite della stampante attraverso l'opzione Ripristino.

4.1.6. Visualizza le informazioni di sistema

1) Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 4. Informazioni di sistema e premere il pulsante OK.

3) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 1. Dimensioni della memoria, 2. Versioni e altre opzioni. Premere il pulsante OK dopo aver selezionato un'opzione per visualizzare le informazioni corrispondenti.

4) Premere 3. Indietro per tornare al menu precedente.

4.1.7. Test di stampa

Questa funzione consente di verificare il normale funzionamento della stampante.

4.1.8. Tempo di inattività

1) Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 3. Impostazioni di sistema, quindi premere il tasto OK.

3) Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 5. Tempo di inattività, quindi premere il pulsante OK.

4) È possibile utilizzare il tasto direzionale ▼ o ▲ per selezionare 1. 1 minuto, 2. 5 minuti,
3. 15 minuti, 4. 30 minuti, 5. 60 Minuti e Indietro.

| Nota: | • Dopo aver selezionato un periodo di tempo, la stampante entrerà in modalità di sospensione se non verrà effettuata alcuna operazione entro tale intervallo. • Quando la stampante è in modalità di sospensione, sarà possibile riattivarla premendo il pulsante Risparmio energetico. In alternativa, la stampante interromperà automaticamente la modalità di sospensione al momento di ricevere un processo di stampa o scansione.

4.2. Impostazioni della carta

4.2.1. Impostazione del formato della carta

1. Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 2. Impostazione carta e premere il pulsante OK.

3. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 1. Formato carta, quindi premere il pulsante OK.

4. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare A4, Letter, B5, A5, ecc, quindi premere il pulsante OK. Il simbolo * verrà visualizzato dopo il formato della carta corrispondente per indicare il completamento dell'impostazione.

5. Premere il pulsante Menu per uscire dalla relativa interfaccia, oppure selezionare l'ultima opzione da ciascun livello del menu e premere il pulsante OK per uscire dall'interfaccia.

| Nota: | • Per ulteriori informazioni sul formato della carta, consultare la sezione 2.1.

4.2.2. Impostare il tipo di carta

1. Premere il pulsante Menu per accedere alla relativa interfaccia.

2. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 2. Impostazione carta e premere il pulsante OK.

3. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare l'opzione 2. Tipo di carta, quindi premere il pulsante OK.

4. Premere il tasto direzionale ▲ o ▼ per selezionare tra Comune, Spessa, Busta, Lucidi, ecc. Premere il pulsante OK per visualizzare il simbolo * dopo il tipo di carta corrispondente per indicare il completamento della relativa impostazione.

5. Premere il pulsante Menu per uscire dalla relativa interfaccia.

| Nota: | • La sezione Tipo di carta comprende le opzioni Comune, Spessa, Busta, Lucidi, Cartoncini, Etichette e Prestampata.