2. Papir og medier

2.1. Papirtype og papirstørrelser

Automatisk mateskuff | Type medium | Vanlig, forhåndstrykt
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japansk postkort, Monarch-konvolutt, DL-konvolutt, C5-konvolutt, C6-konvolutt, No.10-konvolutt, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, egendefinert, osv.
Vekt på medium | 60~105 g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 150 sider, 80 g/m²
Manuell mateskuff | Type medium | Vanlig papir, kartong, gjennomsiktig papir, konvolutt, etikett, tykt papir
Mediestørrelse | Bredde: 75–218 mm (2,95–8,58 tommer) Lengde: 148–360 mm (5,82–14,17 tommer)
Vekt på medium | 60–163 g/m²
Skuffens maksimumskapasitet | 1 side

| merk: | • Hyppig bruk av spesialpapir kan forkorte skriverens levetid. • Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller standarden beskrevet i denne brukerveiledningen, kan gi dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for papirstopp og stor slitasje på skriveren. • Egenskaper som vekt, sammensetning, struktur og fuktighet er viktige faktorer som har betydning for ytelse og utskriftskvalitet. • Vær oppmerksom på følgende når du velger utskriftsmedier: 1. Ønsket utskriftseffekt: De valgte utskriftsmediene må oppfylle kravene til utskriftene. 2. Jevnhetsgrad på overflatene: Graden av jevnhet på utskriftsmediene kan ha betydning for hvor skarp utskriften blir. 3. Noen utskriftsmedier oppfyller alle bruksstandardene som er beskrevet her, men gir likevel dårlig utskriftskvalitet. Dette kan skyldes feil bruk, uheldig temperatur og fuktighet, eller andre faktorer som er utenfor Pantums kontroll. Før du kjøper store mengder utskriftsmedier, må du forsikre deg om at utskriftsmediene oppfyller spesifikasjonene i denne brukerveiledningen, og at de fungerer som de skal i omgivelsene der du befinner deg. 4. Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller disse spesifikasjonene, kan skade skriveren.

2.2. Spesialpapir

Denne skriveren støtter bruk av spesialpapir til utskrift. Spesialpapir er blant annet: etiketter, konvolutter, gjennomsiktig papir, tykt papir, osv.

| merk: | • Når du bruker spesialpapir eller spesialutskriftsmedier, må du være nøye med å velge passende medietype og mediestørrelse i skriverinnstillingene, slik at du får best mulig resultat.

| Ta hensyn til følgende standarder:

Medietype | Riktige rutiner | Feil rutiner
Etiketter | Etiketter må ligge flat når de brukes. Bruk bare et fullt ark med etiketter. Det er ingen garanti for at alle etiketter som finnes på markedet, kan brukes i skriveren. | Bruk av krøllete etiketter eller etiketter med utbuktninger/skader.
Konvolutter | Konvolutter må settes inn jevnt. | Bruk av krøllete konvolutter, konvolutter med hakk i, gjenklistrede konvolutter eller skadede konvolutter. Bruk av konvolutter med klips, lås, vinduer eller fôring. Bruk av selvklebende klistremerker eller andre syntetiske materialer.
Gjennomsiktig papir | Bruk bare gjennomsiktig papir som er godkjent for bruk i laserskrivere. Når gjennomsiktig papir fjernes fra skriveren, må det plasseres på et flatt underlag. | Bruk av gjennomsiktige utskriftsmedier som ikke er egnet for laserskrivere.
Tykt papir | Bare bruk tykt papir som er godkjent for bruk i laserskrivere og oppfyller vektspesifikasjonene for denne skriveren. | Ikke bruk papir med høyere vekt enn det som er anbefalt for denne skriveren, med mindre papiret er godkjent for bruk i denne skriveren.

2.3. Legge i papir

2.3.1. Legge i papir i den automatiske mateskuffen

a) Åpne mateskuffen.

b) Skyv styreskinnene i skuffen for automatisk papirmating slik at begger sider av papiret er tilpasset.

c) Løft opp utskuffen for å unngå at papir kommer ut av posisjon og faller ned.

d) Legg i papir i skuffen for automatisk papirmating med utskriftssiden opp.

e) Juster papirstoppen slik at den er tilpasset papirstørrelsen.

| merk: | • Dersom antall ark i skuffen for automatisk papirmating overskrider 150 sider, vil papiret kjøre seg fast eller ikke kunne mates inn. • Dersom du bruker utskrevet papir, må du kontrollere at siden som skal skrives ut (den blanke siden), vender opp • Når du skriver ut A5-papir, anbefales det at papiret legges i med liggende papirretning. På den måten forlenges tonerkassettens levetid.

2.3.2. Legge i papir i den manuelle mateskuffen

a) Åpne mateskuffen.

b) Skyv styreskinnene i skuffen for manuell papirmating slik at begger sider av papiret er tilpasset.

c) Løft opp utskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

d) Legg et ark, en konvolutt eller et gjennomsiktig papir i skuffen for manuell papirmating med to hender slik at den fremste delen av papiret, konvolutten eller det gjennomsiktige papiret berører materullen.

| merk: | • Når du legger i papir i skuffen for automatisk papirmating, bytter skriveren automatisk til manuell matemodus. • Legg i papiret i skuffen for manuell papirmating med utskriftssiden opp. Legg i arket i skuffen for manuell papirmating med toppen først. • Pass på at papiret, konvolutten eller det gjennomsiktige papiret legges i rett og i riktig posisjon i skuffen for manuell papirmating. Hvis ikke kan utskriften bli skjev eller papiret sette seg fast.

e) Når siden har kommet ut av skriveren, legger du i et nytt ark som beskrevet ovenfor.

Advarsel
| Når utskriften er ferdig, må du straks fjerne papiret, konvoluttene eller det gjennomsiktige papiret. Stabler kan gjøre at papir eller konvolutter kjører seg fast, eller at papir krølles. |

2.4. Velge medier

| Krav til papir:

Type | Størrelse | Antall
Vanlig papir, kartong, gjennomsiktig papir, konvolutt, etikett, tykt papir | A4, B5, A5, A6, Letter, Executive | Ett ark om gangen

2.5. Legge i medier

1). Løft opp lokket.

2). Legg i dokumentet med forsiden ned.

3). Tilpass dokumentet til passende papirstørrelse.

4). Lukk dekselet forsiktig.

| merk: | Forsiktighetsregler: • Ikke legg dokumenter med lim, blekk eller korrekturlakk på glasset med mindre det er helt tørt. • Bare bruk papir som er beregnet for laserskrivere. • Papiret må være rent og uten støv og andre forurensende stoffer. • Ubrukt papir bør lagres på flatt underlag og på et tørt sted.

2.6. Hvit kant

Den skyggelagte kanten angir den hvite kanten.

Bruk | Papirstørrelse | Topp- og bunnmarg (A) | Venstre- og høyremarg (B)
Kopiering | A4 | 5 mm (0,197 tommer) | 5 mm (0,197 tommer)
LETTER | 5 mm (0,197 tommer) | 5 mm (0,197 tommer)
Utskrift | A4 | 5 mm (0,197 tommer) | 5 mm (0,197 tommer)
LETTER | 5 mm (0,197 tommer) | 5 mm (0,197 tommer)