Prefazione

Benvenuto ai prodotti della serie Pantum.

Grazie per aver scelto un prodotto della serie Pantum.

Per tutelare gli interessi del cliente, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Avviso legale

Marchio registrato

Pantum e il logo Pantum sono marchi registrati di Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi/regioni.

La proprietà dei nomi dei software citati in questa Guida appartiene alle rispettive aziende in accordo con il relativo contratto di licenza. Il riferimento viene indicato a solo scopo illustrativo.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi indicati nel presente documento possono essere marchi registrati, loghi o marchi di servizio dei rispettivi proprietari a cui viene fatto riferimento solo a scopo illustrativo.

Copyright

Il copyright di questa Guida è di Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.

È vietato copiare, tradurre, modificare e trasmettere questa Guida con qualsiasi mezzo o in qualsiasi formato senza previo consenso scritto di Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.

Versione: V1.1 IT

Liberatoria

Per offrire una migliore esperienza utente, Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Guida. Le informazioni contenute nella presente sono soggette a modifica senza preavviso.

Gli utenti sono responsabili di eventuali danni derivanti dall'incapacità di seguire questa Guida. Nel frattempo, indipendentemente dalla garanzia espressa indicata nel manuale di manutenzione del prodotto o nel certificato di assistenza, Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione a questa Guida (compresa l'impaginazione o le parole in essa contenute).

La riproduzione, la stampa, la scansione (o la riproduzione con qualsiasi altro mezzo) di questo prodotto per creare determinati tipi di documenti o immagini potrebbero essere azioni proibite dalle leggi locali. Se l'utente non è certo sulla legalità dell'utilizzo di tale prodotto per creare alcuni tipi di documenti o immagini, può richiedere una consulenza prima di procedere.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza del laser

La radiazione laser è dannosa per il corpo umano. Poiché i componenti del laser sono completamente sigillati all'interno della stampante, non avverrà alcuna perdita di radiazioni. Non smontare la stampante, poiché ciò potrebbe causare l'esposizione alle radiazioni laser.

Il dispositivo è certificato come prodotto laser di classe IIIB. Poiché le radiazioni emesse all'interno del dispositivo restano confinate negli alloggiamenti protettivi e nelle coperture esterne, il fascio laser non potrà fuoriuscire durante il normale funzionamento del prodotto. Non aprire mai 'unità laser ed evitare qualsiasi esposizione al fascio laser.

La seguente etichetta si trova sui componenti laser che si trovano all'interno della stampante.

Etichette di avvertenza

Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante:

Avvertenza
| All'interno della stampante è presente corrente ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, verificare che sia spenta. |
| Il collegamento e lo scollegamento del cavo di alimentazione con le mani bagnate può causare scosse elettriche. |
| Il rullo fusore è caldo durante e dopo la stampa. Toccando il rullo fusore (la zona ombreggiata indicata in figura) è possibile subire gravi ustioni. |
| Sul rullo fusore è presente un'etichetta di avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere o danneggiare questa etichetta. |

Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.

2. Familiarizzare con i principi di base del funzionamento degli apparecchi elettrici.

3. Rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sull'apparecchiatura o nel manuale in dotazione.

4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, queste ultime avranno prevalenza: l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Se l'utente non riesce a risolvere i conflitti, contattare il numero verde dell'assistenza clienti o un rappresentante del servizio di assistenza.

5. Prima di pulire le apparecchiature, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione CA. Non utilizzare pulitori liquidi o ad aerosol.

6. Verificare che l'apparecchiatura si trovi su una scrivania stabile per evitare danni in seguito alla caduta delle attrezzature.

7. Non collocare l'apparecchio in prossimità di un termosifone, di un condizionatore d'aria o di un tubo di aerazione.

8. Non collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione. Non collocare le apparecchiature in un luogo in cui il cavo di alimentazione potrebbe essere calpestato.

9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati. Ciò può ridurre le prestazioni e produrre incendi o scosse elettriche.

10. Impedire agli animali domestici di mordere il cavo di alimentazione o il cavo di interfaccia del computer.

11. Non perforare il vano delle apparecchiature con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi sull'apparecchiatura.

12. Non smontare l'apparecchio per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto dal personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. L'errato smontaggio e montaggio può provocare scosse elettriche durante l'utilizzo.

13. Se si verifica una delle seguenti situazioni, scollegare il dispositivo dal computer e staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica di rete CA, quindi rivolgersi a un servizio professionale di manutenzione:

• È stato versato liquido all'interno dell'apparecchiatura.

• L'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua.

• L'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato.

• Si sono verificati cambiamenti nelle prestazioni dell'apparecchiatura.

14. Non eseguire regolazioni o procedure non descritte in questo documento, poiché potrebbero verificarsi danni che richiederebbero l'intervento di un tecnico professionale di assistenza.

15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se possibile, scollegare il cavo di alimentazione di rete CA durante i temporali.

16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio potrebbe diventare molto calda. Non toccare la superficie e tenere lontani i bambini.

17. Le apparecchiature di classe 1 devono essere collegate a una presa di corrente con protezione di messa a terra.

18. Conservare questa Guida come riferimento futuro.

Informazioni sulle normative

| Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rif: Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Contattare il distributore o il fornitore per ulteriori informazioni.
| Prodotto destinato al solo uso domestico.
| Conformità con le Direttive della Comunità Europea (CE) Questo prodotto è conforme con i requisiti di protezione delle direttive CE 2004/108/EC e 2006/95/ECCE circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione. Produttore: Zhuhai Seine Technology Co., Ltd., No.3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, P.R. China 519060. La dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile dietro richiesta di un rappresentante autorizzato. Questo prodotto è conforme con i limiti di Classe B delle norme EN 55022 e con i requisiti di sicurezza EN 60950.
| Questa stampante è pienamente compatibile con la Direttiva RoHS 2009/95/CE e con i requisiti della revisione della Direttiva 2011/65/UE per la gestione delle sostanze tossiche e pericolose.