10. Specifiche del prodotto

10.1. Panoramica

Funzioni | Stampa in bianco e nero da PC, scansione a colori/bianco e nero da PC, copia in bianco e nero
Memoria | 128 MB
Tipo di interfaccia | USB 2.0 (ad alta velocità)
Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2012/XP/Vista/Win7/Win8 (a 32 e 64 bit) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Display LCD | 16 caratteri alfabetici su 2 linee
Alimentazione | Modello a 220 V: CA 220-240 V (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3 A Modello a 110V: CA 110-127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 6A (Nota: Per ottenere informazioni sull'alimentatore e sulla tensione adatti alla stampante, consultare la targhetta posta sul retro della stessa).
Rumore | Stampa | Massimo 54 dB
Standby | Massimo 35 dB
Consumo energetico | Stampa | 450 W. Potenza massima 660 W (25 °C)
Standby | 50 W
Modalità a basso consumo | 3,5 W
TEC① | Massimo 1,45 Kwh
Ambiente operativo | Intervallo della temperatura di funzionamento (qualità di stampa ottimale): 5-35 (10-32) °C Intervallo di umidità di esercizio: Umidità relativa 20-80%
Dimensioni del prodotto (L x L x A) mm | 399 x 327 x 299
Peso (senza toner) | 8 Kg circa

| Nota: | ①Consumi energetici ordinari (TEC): Indica il consumo energetico settimanale di un prodotto in chilowattora (kWh) ottenuto attraverso il metodo di test e calcolo previsto per le corrispondenti specifiche tecniche.

10.2. Specifiche di scansione

Sorgente di scansione | Piano di vetro
Sistema ottico | CIS
Driver di scansione | TWAIN WIA
Risoluzione di scansione | Ottica 1200 x 1200 DPI
Dimensione massima di scansione (tavola) | 216 x 297 mm
Profondità in bit | 24/8/1 bit
Funzione di uscita | Scansione su PC

10.3. Specifiche di stampa

Velocità di stampa | A4: 16 ppm, 20 ppm LTR: 16 ppm, 21 ppm
Linguaggio di stampa | GDI
Risoluzione | 1200 x 600 DPI
Volume di stampa massimo mensile | 20.000 pagine

10.4. Specifiche di copia

Velocità di copia | A4: 16 ppm, 20 ppm LTR: 16 ppm, 21 ppm
Risoluzione | 1200 x 600 DPI
Copia continua delle pagine | 1-99
Modalità di copia | Testo, immagine, testo e immagine
Funzione di copia speciale | Copia documenti d'identità con un clic, copia ricevute e copia N-in-1

10.5. Capacità gestione carta

Tipo di supporto | Carta comune, carta spessa, carta speciale (cartoncini, etichette, buste, ecc)
Dimensione del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
Peso del foglio | Alimentazione automatica: 60-105 g/m², alimentazione manuale: 60-163 g/m²
Capacità di alimentazione della carta | Standard: 150 pagine (80 g/m²), manuale: 1 pagina
Capacità di output della carta | 100 pagine