5. Impression

5.1. Fonctions d'impression

Cette imprimante dispose des fonctions d'impression suivantes :

Fonctions | Diagramme
Recto verso manuel |
Assembler |
Ordre inverse |
Multipage |
Impression d'affiche (système Windows uniquement) |
Impression avec zoom |
Taille personnalisée |

| Note: | • Vous pouvez sélectionner Impression d'affiche 2x2 en mode Multipage pour voir la fonction d'impression d'affiche. • Vous pouvez ouvrir Préférences d'impression et cliquez sur le bouton Aide pour afficher l'explication d'une fonction spécifique. Pour plus d'informations sur l'ouverture du document d'aide, consultez la section 5.2.

5.2. Ouverture du document d'aide

Ouvrez les Préférences d'impression et cliquez sur le bouton Aide (système Windows uniquement).

Le document d'aide contient le Guide de l'utilisateur pour l'imprimante.

5.3. Recto verso manuel

1. Le pilote de l'imprimante prend en charge l'impression recto verso manuelle.

| Note: | • Si le papier est trop fin, il risque de se froisser. • Si le papier ondule, aplatissez-le et remettez-le dans le plateau de chargement manuel. • Si la fonction de recto verso manuel provoque un bourrage papier, consultez la section 9.1 pour obtenir des instructions.

2. Vérifiez que suffisamment de papier soit chargé dans le plateau de chargement automatique avant l'impression.

| Note: | • Pour le chargement du papier, consultez la section 2.2. • Pour le type de support pouvant être imprimé avec le plateau de chargement automatique, consultez la section 10.5. Nous vous recommandons d'utiliser du papier standard. • Certains supports de papier ne sont pas adaptés à l'impression recto verso. Tenter une impression recto verso risque d'endommager l'imprimante. Lorsque le type de papier est épais ou transparent, n'effectuez pas d'impression recto verso. Si Impression d'affiche 2x2 est cochée dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, l'impression recto verso ne sera pas prise en charge. • Si le papier chargé en une fois dans le plateau de chargement automatique dépasse 150 pages, un bourrage papier se produira ou le papier ne pourra pas être chargé.

3. Les étapes d'impression sont les suivantes (système Windows uniquement) :

a) Ouvrez le document à imprimer depuis l'application (Notepad par exemple) et sélectionnez Impression dans le menu Fichier.

b) Sélectionnez Imprimante Pantum.

c) Cliquez sur le bouton Préférences d'impression ou Propriétés pour les paramètres d'impression.

d) Vérifiez que l'option Recto verso manuel soit cochée dans l'onglet Basique et cliquez sur OK après avoir effectué le paramétrage.

e) Cliquez sur Imprimer.

| Note: | • Nous vous recommandons de soulever le plateau de sortie afin d'éviter que le papier n'en glisse. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.

f) Une fenêtre « Conseils de récupération du recto verso » apparaît automatiquement pour vous informer des procédures en cours.

g) Enlevez le papier imprimé du plateau de sortie, retournez le papier et remettez-le dans le plateau de chargement automatique, face imprimable (blanche) vers le haut.

| Note: | • Enlevez une pile de papier du plateau de sortie et placez-la dans le plateau de chargement automatique après avoir inversé le haut et le bas. Ne changez pas l'ordre de la pile de papier pendant ce processus.

h) Appuyez sur OK sur le panneau de configuration pour poursuivre l'impression.

L'imprimante imprimera, en ordre, toutes les pages paires sur l'autre face du papier.

5.4. Annulation d'une tâche

Appuyez sur le bouton Annuler du panneau de configuration pour annuler une tâche pendant l'impression.