5. Skriv ut

5.1. Utskriftsfunktioner

Den här skrivaren har följande utskriftsfunktioner:

Funktioner | Diagram
Manuell duplex |
Sortera |
Omvänd utskrift |
N/sida |
Affischutskrift (endast för Windows-system) |
Zoomutskrift |
Anpassad storlek |

| Obs! | • Du kan välja 2 x 2-affisch i N-på-1 för att visa affischutskriftsfunktionen. • Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälp-knappen för att visa en förklaring av funktionen. Mer information om hur du öppnar hjälpdokumentet finns i avsnitt 5.2.

5.2. Öppna hjälpdokumentet

Öppna Utskriftsinställningar och klicka på Hjälp (endast för Windows-system).

I hjälpdokumentet finns skrivarens användarhandbok.

5.3. Manuell duplex

1. Skrivardrivrutinen stödjer manuell duplex.

| Obs! | • Tunna papper kan bli skrynkliga. • Om pappret böjer sig kan du släta ut det och lägga i det i det manuella matningsfacket. • Om manuell duplex gör så att pappret fastnar kan du läsa avsnitt 9.1 och få instruktioner.

2. Kontrollera innan utskrift att det finns tillräckligt med papper i det automatiska matningsfacket.

| Obs! | • Mer information om påfyllning av papper finns i avsnitt 2.2. • Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det automatiska matningsfacket finns i kapitel 10.5. Användning av standardpapper rekommenderas. • Vissa typer av papper är inte lämpliga för duplexutskrift. Skrivaren kan skadas. När papperstypen är Tjock eller Transparens (OH-film) ska du inte göra duplexutskrifter. Om du har valt 2 x 2-affisch i dialogrutan Utskriftsinställningar kan du inte välja Manuell duplex. • Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 150 ark fastnar pappret i skrivaren eller kan inte matas in.

3. Utskriftsstegen är följande (endast för Windows-system):

a) Öppna dokumentet som ska skrivas ut i ett program (t.ex. Anteckningar) och välj Skriv ut i menyn Arkiv.

b) Välj Pantum-skrivaren.

c) Klicka på Utskriftsinställningar eller Egenskaper för utskriftsinställningarna.

d) Markera Manuell duplex på fliken Allmänt och klicka på OK när du har gjort inställningarna.

e) Klicka på Skriv ut.

| Obs! | • Det rekommenderas att du höjer utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider ut. Om du väljer att inte höja utmatningsfacket rekommenderas det att du plockar bort utskrifterna efterhand som de skrivs ut.

f) Fönstret ”Återställningstips för duplex” öppnas automatiskt och informerar dig om specifika åtgärder.

g) Ta bort utskriften från utmatningsfacket, rätta till pappret och lägg tillbaka det i det automatiska matningsfacket med utskriftssidan (den tomma sidan) uppåt.

| Obs! | • Ta bort en pappersbunt från utmatningsfacket och lägg dem i det automatiska matningsfacket efter att ha vänt på bunten. Ändra inte ordningen på pappersarken i bunten.

h) Tryck på OK på kontrollpanelen för att fortsätta utskriften.

Alla jämna sidor skrivs ut på andra sidan av pappret.

5.4. Avbryta jobbet

Tryck på Cancel på kontrollpanelen om du vill avbryta jobbet medan utskriften pågår.