4. Generelle innstillinger

I dette kapitlet presenteres noen generelle innstillinger i menyen i kontrollpanelet. Hvis du vil ha informasjon om andre knapper og funksjoner i kontrollpanelet, kan du se Avsnitt 1.3.

4.1. Systeminnstillinger

4.1.1. Innstillinger for tonersparing

1) Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 3. Systeminnstilling, og trykk på knappen OK.

3) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg alternativet 1. Tonersparing, og trykk på knappen OK.

4) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 1. Av, og trykk på knappen OK. Når symbolet * vises etter 1. Av, er funksjonen lukket, og innstillingen for tonersparing er fullført. Du kan også trykke på retningstast ▲ eller ▼, velge 2. På og trykke på knappen OK. Når symbolet * vises etter 2. På, angir det at innstillingen for tonersparing er på.

5) Trykk på menyknappen hvis du vil avslutte menyvinduet direkte, eller velg det siste alternativet på hvert nivå i menyen, og trykk på knappen OK for å avslutte menyvinduet.

4.1.2. Språkinnstillinger

Språkinnstilling brukes til å velge språket som skal vises i kontrollpanelet.

1) Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 3. Systeminnstilling, og trykk på knappen OK.

3) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 2. Språk, og trykk på knappen OK.

4.1.3. Kopier

Hvis du trenger mer enn én kopi (1–99 kopier), trykker du på knappen Kopier. Verdien for antall kopier begynner å blinke. Trykk deretter på retningstast ▲ eller ▼ for å stille inn antall kopier. Et kort trykk på knappen ▲ eller ▼ angir at 1 kopi er lagt til eller trukket fra, og et langt trykk på knappen ▲ eller ▼ angir at 10 kopier er lagt til eller trukket fra.

Trykk på knappen OK for å avslutte innstillingene.

4.1.4. Strømsparingsknapp

Brukes til å stille inn strømsparingsfunksjonen raskt. Den kan bare brukes når alle operasjoner er avsluttet. Hvis du trykker ned denne funksjonsknappen, går utstyret over i hvilemodus med stømsparing. Indikatorene for strømsparing er på (grønt lys) og viser at utstyret er i hvilemodus, og både LCD-skjermen og bakgrunnslyset er av. Hvis du vil aktivere skriveren, trykker du på knappen Strømsparing for å avbryte strømsparing, eller du sender en utskrifts- eller skannejobb. Det vil ikke fungere med andre knapper.

4.1.5. Gjenopprett

Gjenopprett brukes til å gjenopprette skriverens standardinnstillinger.

4.1.6. Vis systeminformasjon

1) Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 4. Systeminfo, og trykk på knappen OK.

3) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 1. Minnestørrelse, 2. Versjoner og andre alternativer. Trykk på knappen OK når du har merket av for ett alternativ for visning av informasjon.

4) Trykk på 3. Tilbake for å gå tilbake til forrige meny.

4.1.7. Testutskrift

Dette alternativet brukes til å teste om skriveren fungerer som den skal.

4.1.8. Hvilemodustid

1) Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 3. Systeminnstilling, og trykk på knappen OK.

3) Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 5. Hvilemodustid, og trykk på knappen OK.

4) Retningstast ▲ eller ▼ kan brukes til å velge 1. 1 minutt, 2. 5 minutter, 3. 15 minutter,
4. 30 minutter, 5. 60 minutter og Tilbake.

| merk: | • Når du har valgt tiden, går skriveren over i hvilemodus dersom du ikke utfører noen operasjoner innen tiden du har angitt. • Når skriveren er i hvilemodus, kan den aktiveres ved å trykke ned knappen Strømsparing. Hvis ikke vil skriveren automatisk avslutte hvilemodus når den mottar en utskriftsjobb eller skannejobb.

4.2. Papirinnstillinger

4.2.1. Innstilling av papirstørrelse

1. Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2. Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg alternativet 2. Papirinnstillinger, og trykk på knappen OK.

3. Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 1. Papirstørrelse, og trykk på knappen OK.

4. Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg A4, Letter, B5, A5, osv., og trykk på knappen OK. Symbolet * vises etter papirstørrelsen for å angi at innstillingen av denne papirstørrelsen er fullført.

5. Trykk på menyknappen for å avslutte menyvinduet direkte, eller velg det siste alternativet på hvert nivå i menyen, og trykk på knappen OK for å avslutte menyvinduet.

| merk: | • Hvis du vil ha mer informasjon om papirstørrelser, kan du se Avsnitt 2.1.

4.2.2. Innstilling av papirtype

1. Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

2. Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg alternativet 2. Papirinnstillinger, og trykk på knappen OK.

3. Trykk på retningstast ▲ eller ▼, velg 2. Papirtype, og trykk på knappen OK.

4. Trykk på retningstast ▲ eller ▼ for å velge Vanlig, Tykt, Konvolutt, Gjennomsiktig osv. Trykk på knappen OK. Deretter vises symbolet * etter papirtypen for å angi at innstillingen av denne papirtypen er fullført.

5. Trykk på menyknappen for å gå til menyvinduet.

| merk: | • Papirtype er blant annet Vanlig, Tykt, Konvolutt, Gjennomsiktig, Kartong, Etikett og Forhåndstrykt.