2. Papier et support

2.1. Type et format du papier

Plateau de chargement automatique | Type de support | Normal, Pré-imprimé
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Légal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, personnalisé, etc.
Grammage | 60~105 g/m²
Capacité maximale du plateau | 150 pages, 80 g/m²
Plateau de chargement manuel | Type de support | Normal, Bristol, Transparent, Enveloppe, Étiquette, Épais
Format du support | Largeur : 75~218 mm (2,95-8,58 pouces) Longueur : 148~360 mm (5,82-14,17 pouces)
Grammage | 60~163 g/m²
Capacité maximale du plateau | 1 page

| Note : | • Une utilisation intensive de papier spécial peut affecter la durée de vie de l'imprimante. • Les supports d'impression qui ne respectent pas la norme définie dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer une impression de mauvaise qualité, de nombreux bourrages papier et une usure excessive de l'imprimante. • Les propriétés telles que le poids, les propriétés, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats. • Veuillez tenir compte des éléments suivants au moment de la sélection du support d'impression : 1. Effet d'impression souhaité : Le support d'impression doit être adapté aux exigences des tâches d'impression. 2. Aspect lisse de la surface : L'aspect lisse du support d'impression peut affecter la netteté de l'impression. 3. Certains supports d'impression peuvent être conformes à toutes les normes d'utilisation contenues ici et ne pas s'imprimer correctement. Cela peut être dû à une opération incorrecte, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs indépendants de la volonté de Pantum. Avant d'acheter de grosses quantités de supports d'impression, vérifiez que ce support est adapté aux spécifications spécifiées dans ce Guide de l'utilisateur et fonctionne correctement dans votre environnement. 4. L'utilisation d'un support d'impression qui ne répond pas à ces spécifications peut endommager l'imprimante.

2.2. Papier spécial

Cette imprimante prend en charge du papier d'impression spécial. Le papier spécial comprend : les étiquettes, les enveloppes, les transparents, les papiers épais, etc.

| Note : | • Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, pensez à sélectionner le type et la taille de support appropriés dans les paramètres d'impression afin d'obtenir les meilleurs résultats.

| Veuillez observer les normes suivantes :

Type de support | Bonnes pratiques | Pratiques incorrectes
Étiquette | Les étiquettes doivent être placées à plat au moment de l'utilisation. Utilisez uniquement des feuilles complètes d'étiquettes. Rien ne garantit que toutes les étiquettes du marché fonctionnent sur cette imprimante. | Utiliser des étiquettes froissées, trouées ou endommagées.
Enveloppe | Les enveloppes doivent être chargées de manière égale. | Utiliser des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées. Utiliser des enveloppes avec des clips, des élastiques, des fenêtres ou intérieur enduit. Utiliser des stickers ou d'autres matériaux synthétiques.
Transparent | Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser. Les transparents retirés de l'imprimante doivent être placés sur une surface plane. | Utiliser des supports d'impression transparents non adaptés aux imprimantes laser.
Épais | Utilisez uniquement du papier épais si celui-ci est adapté aux imprimantes laser et est conforme aux spécifications sur le grammage de cette imprimante. | Utiliser du papier dont le grammage est supérieur à la spécification du support recommandé pour cette imprimante sauf si le papier est adapté à cette imprimante.

2.3. Chargement du papier

2.3.1. Chargement dans le plateau de chargement automatique

a) Ouvrez le plateau de chargement.

b) Faites glisser les guides de chargement automatique pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

d) Chargez le papier dans le plateau de chargement automatique face imprimable vers le haut.

e) Réglez la butée papier pour qu'elle soit ajustée à la taille du papier.

| Note : | • Si le papier chargé en une fois dans le plateau de chargement automatique dépasse 150 pages, un bourrage papier se produira et le papier ne pourra pas être chargé. • Lorsque vous utilisez du papier imprimé, placez la face à imprimer (la face vierge) vers le haut. • Lorsque vous imprimez du papier A5, il est recommandé de charger le papier en orientation paysage ce qui permet de prolonger la durée de vie de la cartouche de toner.

2.3.2. Chargement dans le plateau de chargement manuel

a) Ouvrez le plateau de chargement.

b) Faites glisser les guides de chargement manuel pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

d) Placez un morceau de papier, une enveloppe ou un transparent dans le plateau de chargement manuel avec les deux mains jusqu'à ce que l'arrière du papier, de l'enveloppe ou du transparent touche le rouleau de chargement.

| Note : | • Lorsque vous chargez du papier dans le plateau de chargement manuel, l'imprimante active automatiquement le mode de chargement manuel. • Chargez le papier dans le plateau de chargement manuel face imprimable vers le haut. Lors du chargement, le haut du papier entre en premier dans le plateau de chargement manuel. • Vérifiez que le papier, l'enveloppe ou le transparent soit droit et dans la bonne position dans le plateau de chargement manuel. Un mauvais chargement provoquera une impression déformée ou un bourrage papier.

e) Lorsque la page imprimée sort de l'imprimante, chargez un autre morceau de papier en suivant les étapes ci-dessus pour poursuivre l'impression.

Avertissement
| Après l'impression, enlevez immédiatement le papier, les enveloppes ou les transparents. Empiler le papier ou les enveloppes peut provoquer un bourrage papier ou un enroulement du papier.

2.4. Sélection du support

| Exigences relatives au papier :

Type | Format | Quantité
Normal, Bristol, Transparent, Enveloppe, Étiquette, Épais | A4, B5, A5, A6, Lettre, Executive | Un élément à la fois

2.5. Chargement du support

1). Soulevez le capot.

2). Chargez le document face imprimée vers le bas.

3). Alignez le support pour qu'il corresponde au format de papier appropiée.

4). Fermez doucement le capot.

| Note : | Précautions : • Ne placez pas de documents avec de la colle, de l'encre ou du correcteur sur la vitre sauf s'ils sont entièrement secs. • Utilisez uniquement du papier adapté aux imprimantes laser. • Le papier doit être propre et sans poussière ou autres saletés. • Stockez le papier non utilisé sur une surface plane dans un endroit sec.

2.6. Zone non imprimable

La bordure grisée indique la zone non imprimable.

Utilisation | Format de papier | Marges haute et basse (A) | Marges gauche et droite (B)
Copie | A4 | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)
LETTRE | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)
Impression | A4 | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)
LETTRE | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)