1.Установить программу,
2.После того как программа запустится автоматически после установки - выйти из программы
3.Запустить патч (Patch.REPT.exe) от имени админа
4.В окне патча можно снять галку с Backup target (чтоб не было в папке установленной программы лишних файлов после пропатчивания)
5.Нажать "Patch" ,указать путь в папку установленной программы (C:\Program Files\CommView),к файлу "cv.exe" - выделить его - нажать открыть - Все пропатчилось - появится всплывающее окно патча "Target successfully patched" где жмем "ОК"
P.S.
в папке "Crk CommView for WiFi" лежит уже пропатченный "cv.exe" и файл лицензии "cv.c3l" который образутся при пропатчивании
для лечения можно использовать их вместо патча - копирум файлы из папки "Crk CommView" в папку установленной программы,соглашаемся на замену
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
CommView v6.5.740 Final
______________________________________________
Год/Дата Выпуска: 2014
Версия: v6.5.740
Разработчик: © 1998 - 2014 TamoSoft - http://www.tamos.ru/products/commview/
Разрядность: 32bit,64bit
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Присутствует
____________________________
Системные требования:
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Server 2003, 2008, 2012
32- и 64-битные версии
Информация о совместимости с Windows 8.1 - http://www.tamos.ru/support/windows_compatibility.php
____________________________
CommView - это программа для перехвата и анализа трафика Интернета и локальной сети. Она собирает информацию о данных, проходящих через модем (dial-up) или сетевую карту и декодирует анализируемые данные.
С помощью CommView вы можете видеть список сетевых соединений, IP-статистику и исследовать отдельные пакеты. IP-пакеты декодируются вплоть до самого низкого уровня с полным анализом распространенных протоколов. Предоставляется полный доступ к необработанным данным. Перехваченные пакеты могут быть сохранены в файл для последующего анализа. Гибкая система фильтров позволяет отбрасывать ненужные вам пакеты или перехватывать только те пакеты, которые вы захотите.
В состав CommView входит модуль VoIP (http://www.tamos.ru/products/voip-analyzer/), предназначенный для углубленного анализа, записи и воспроизведения голосовых сообщений SIP и H.323.
Программа может работать на компьютере под управлением Windows XP / Vista/ 7 / 8 / 8.1 или Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (поддерживаются 32- и 64-битные версии) и получать данные от любого сетевого адаптера Ethernet, Wi-Fi или виртуального адаптера (VPN или dial-up).
CommView осуществляет полный анализ более 70 распространенных протоколов (http://www.tamos.ru/products/commview/#).
Новая технология удаленного мониторинга позволяет пользователям CommView перехватывать трафик любого компьютера, на котором запущен Remote Agent, вне зависимости от физического местоположения этого компьютера. Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью, вам необходимо использовать CommView Remote Agent. Кликните здесь (http://www.tamos.ru/products/commra/), чтобы получить дополнительную информацию.
____________________________
Что вы можете делать при помощи CommView:
• Перехватывать интернет-трафик и/или трафик локальной сети, проходящий через вашу сетевую карту или модем.
• Просматривать перехваченные и декодированные пакеты в реальном времени или в offline-режиме.
• Видеть подробную статистику IP-соединений: IP-адреса, порты, сессии и т. д.
• Реконструировать TCP-сессии и UDP-потоки.
• Видеть, какое приложение получает или посылает пакеты.
• Просматривать графики распределения протоколов, загрузки сети, списки активных сетевых узлов и их статистику.
• Генерировать отчеты.
• Делать поиск по строкам или hex-данным по содержимому перехваченных пакетов.
• Экспортировать и импортировать архивы с сохраненными пакетами в/из форматов Sniffer®, EtherPeek™, AiroPeek™, Observer®, NetMon и Wireshark/Tcpdump.
• Настраивать предупреждения, которые сообщают вам о важных событияx: подозрительные пакеты, высокая загрузка сети, неизвестные адреса и т. д.
• Передавать любой IP-адрес в SmartWhois (http://www.tamos.ru/products/smartwhois/) для быстрого и простого получения информации о нем.
• Перехватывать loopback-трафик на локальной машине.
• Многие другие вещи!
____________________________
Онлайн-документация:
http://www.tamos.ru/htmlhelp/commview/
____________________________
Примеры использования
http://www.tamos.ru/products/case-studies/
____________________________
Сравнение:
http://www.tamos.ru/support/features.php
____________________________
Типы лицензий CommView for WiFi
http://www.tamos.ru/products/commwifi/license.php
____________________________
Кому нужна CommView:
• Администраторам локальных сетей.
• Профессионалам в области сетевой безопасности.
• Любому, кто желает видеть полную картину сетевого трафика, проходящего через компьютер или сегмент локальной сети, или выяснить, не является ли установленная вчера программа "трояном".
• Программистам, разрабатывающим и отлаживающим сетевое программное обеспечение.