Демонстрационный вариант программы KEDRWIN без функций 3D имеет ограничение в использовании, которое состоит в том, что для вывода на печать требует специальные действия, описанные ниже.

# Обмен почтовыми файлами для демо-варианта без функций 3D

Обмен почтовыми файлами необходим для того, чтобы программа KEDRWIN могла “довести” Ваш чертёж до полной готовности к выводу на принтер. По адресу kedrwin@mail.ru должен быть отправлен специальный файл с информацией о графических элементах, из которых должны быть построены области штриховки и линии, имеющие типы “Штриховая”, “Штрих-пунктирная тонкая”, “Штрих-пунктирная утолщённая” и “Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая”. .

В ответ на Ваше послание, Вам будет прислан ответный файл с результатом обработки. Вы должны будете получить письмо, выделить из него этот файл, и передать его программе KEDRWIN. После этого процесс проектирования будет считаться завершённым.

При дальнейшей работе над чертежом, некоторые виды изменений, вносимых в чертёж, приводит к отвержению сведений, ранее полученных по почте, и Вам необходимо вновь провести с ним обмен файлами. К таким изменениям относятся:

1. Любые изменения на этапах “Изображение” и “Размерная сеть”, влекущие за собой изменения изображений проекций объекта.

2. Ввод и удаление указаний о штриховках на этапе “Оформление”. Менять типы штриховок можно без проблем.

Другие оформительские изменения (те, что вводятся на этапах “Оформление” и “Компоновка чертежа”) к такому результату не приводят: Вы можете на этих этапах всё менять без боязни того, что Вам придётся снова вести обмен почтовыми файлами.

## 1. Подготовка файла для отправки по почте

Для выполнения этой процедуры используется команда “Подготовить для почты” пункта меню “Файл” или кнопка справа на окне программы с представленным здесь рисунком. При выборе этой функции будет выдано окно диалога для ввода имени файла для отправки по почте с рекомендуемым расширением “.MKD”. Одновременно с этим будет преобразовано окно чертежа: там останутся только те элементы графики, которые образуют области штриховки, штриховые и штрих-пунктирные линии. Это те элементы, которые должны быть отправлены по почте. Что бы посмотреть на них, надо сдвинуть в сторону окно ввода имени файла для почты. Если таких элементов на Вашем чертеже нет, то файл всё равно формируется, но элементов графики в нём не будет.

Здесь, конечно, возникает вопрос права Вашего авторства или, ещё хуже, проблема секретности. Это Вам решать. При вводе графических элементов с типом линий “Штриховая”, “Штрих-пунктирная тонкая”, “Штрих-пунктирная утолщённая” и “Штрих-пунктирная с двумя точками тонкая”, а также указанием областей штриховки Вы сами должны определить, на сколько Ваши авторские права могут быть нарушены, если такая информация попадёт в чужие руки.

Файл с расширением “.MKD” имеет обычный текстовый формат, который можно просмотреть в любом текстовом редакторе или “вьюере”. Форматы записей в нем описаны в приложении. Но это не значит, что Вы можете его “от души” редактировать. Это совершенно не допустимо! Если Вы внесёте в него хоть какие-то изменения, то отправка потеряет всякий смысл. Раскрыт формат этого файла лишь только для того, чтобы Вы могли убедиться, что ни чего “левого” из Вашего чертежа не уходит. Регулировать его содержимое можно только редактированием соответствующих проекций с помощью средств программы KEDRWIN.

Когда файл готов, то Вы должны его отправить по электронной почте в качестве прикреплённого файла. Адрес для почтовой отправки: kedrwin@mail.ru.

## 2. Получение файла из почты

Для выполнения этой процедуры используется команда “Принять из почты” пункта меню “Файл” или кнопка справа на окне программы с представленным здесь рисунком. При выборе этой функции будет выдано окно диалога для ввода имени файла, полученного по почте с рекомендуемым расширением “.PKD”. Когда через некоторое время, после отправки файла "MKD", к Вам вернётся письмо с прикреплённым файлом, имя которого будет совпадать с именем, которое задали Вы (если, конечно, почта не изуродует русские имена) с добавленным расширением имени “.PKD”, Вы, после получения по почте такого письма, должны будете выделить из него прикреплённый файл и положить его в удобное для Вас место. После этого можно будет использовать команду программы KEDRWIN для получения файла из почты. После обработки этого файла чертёж готов к выводу на принтер. При этом будет доступен и экспорт Вашего чертежа в формат dxf (см. по ссылке).

# Приложение.
Формат файла для отправки по почте

Структура файла:

1. Заголовок и идентифицирующая надпись.

HD:<идентификатор чертежа>:<коэффициент масштабирования>:<версия формата>;

AC:<лицевой счёт клиента>;

2. Записи графических элементов и указаний штриховки

PR; - признак начала проекции

L<код типа линии><пробел><координаты прямой линии>;

C<код типа линии><пробел><координаты окружности>;

DT<код типа линии><пробел><координаты дуги, заданной тремя точками>;

DC<код типа линии><пробел><координаты дуги, заданной двумя точками и центром>;

P<код типа линии><пробел><координаты опорных точек кривой с промежуточными точками>;

S<пробел><координаты точки указателя штриховки>;

3. Завершающая строка и контрольная сумма.

EG;

<контрольная сумма>